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第一章  招标公告
受四川九洲空管科技有限责任公司委托，四川国锃招标代理有限公司现邀请合格的潜在投标人参与本项目投标。

1.招标编号：SCGZ招【2025】4-03号

2.招标概况与范围

2.1 招标货物名称及数量：某XX全自动检验测试系统，2套（详细技术要求请见招标文件）

	项目名称
	标的物
	技术要求
	完成时间
	交货地点

	四川九洲空管科技有限责任公司某XX全自动检验测试系统采购招标
	某XX全自动检验测试系统的供货及相应安装调试与售后服务等
	详见第五章《技术标准和要求》
	合同签字生效后9个月内完成交付、安装测试及验收。
	四川省绵阳市四川九洲空管科技有限责任公司


2.2 招标方式/招标组织形式：公开招标/委托招标

3.投标人资格条件要求

3.1 具有独立承担民事责任的能力，且在中国大陆（不含港澳台）注册并合法运营；
3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5 参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6 法律、行政法规规定的其他条件；

3.7 根据项目特殊要求设置的特定条件：

（1）本项目不接受代理商投标；

（2）法定代表人为中华人民共和国国籍，未拥有境外永久居留权（含港澳台）；

（3）投标人和法定代表人近三年无行贿犯罪记录；

（4）投标人未被“信用中国”或“中国执行信息公开网”网站列入失信被执行人名单；

（5）投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证。
3.8本项目不接受联合体投标。

4.招标文件获取方式、时间、地点：

招标文件自2025年05月14日至2025年05月20日09:00-17:00（北京时间，法定节假日除外）在四川国锃招标代理有限公司（绵阳市科创园区科技路5号二楼）获取。

本项目招标文件有偿获取，招标文件售价：人民币300.00元/份（招标文件售后不退, 投标资格不能转让）。

投标人根据自身实际情况，可任意选择以下方式进行报名：

①现场报名：获取招标文件时，经办人员当场提交以下资料：投标人为法人或者其他组织的，需提供加盖公章的营业执照复印件、单位介绍信、经办人身份证复印件。

②网上报名：将报名资料（投标人为法人或者其他组织的，需提供营业执照复印件、单位介绍信、经办人身份证复印件均需加盖公章。）发送444752103@qq.com，并备注项目名称、项目编号及联系方式（手机）。如未按照其要求提供报名资料的，为无效报名。 

5.投标截止时间和开标时间：2025年05月23日13时30分（北京时间）。   

投标文件必须在递交投标文件截止时间前送达开标地点。逾期送达、密封和标注错误的投标文件，四川国锃招标代理有限公司恕不接收。本次招标不接收邮寄的投标文件。
6.开标地点：四川国锃招标代理有限公司第一开标室（绵阳市科创园区科技路5号二楼）。

7.本投标邀请在四川九洲投资控股集团有限公司官网（https://www.jezetek.cc/）和中国招标采购信息网（http://www.sczbcg.com/index.html）上以公告形式发布。

8.联系方式

招  标  人：四川九洲空管科技有限责任公司

地      址：四川省绵阳市科创园区九华路6号

联  系  人：廖女士（商务） 15386675412
肖  玉（技术）15328223708

招标代理机构：四川国锃招标代理有限公司

地        址：绵阳市科创园区科技路5号二楼

邮        编：621000

联   系   人：陈  华 0816-2351166（报名咨询）

              袁  月 18009050628（项目咨询）
第二章  投标人须知
一、投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	招标人
	名  称：四川九洲空管科技有限责任公司

地  址：四川省绵阳市科创园区九华路6号

联系人：廖女士（商务） 15386675412
肖  玉（技术） 15328223708

	2
	招标代理机构
	名  称：四川国锃招标代理有限公司

地  址：绵阳市科创园区科技路5号二楼

邮  编：621000

联系人：陈  华 0816-2351166（报名咨询）

        袁  月 18009050628（项目咨询）

	3
	招标编号
	SCGZ招【2025】4-03号

	4
	招标项目名称
	四川九洲空管科技有限责任公司某XX全自动检验测试系统采购招标

	5
	招标数量
	2套

	6
	交货地点
	四川省绵阳市四川九洲空管科技有限责任公司

	7
	招标范围
	见第三章“报价范围及商务报价要求” 。

	8
	交货期
	合同签字生效后9个月内完成交付、安装测试及验收。

	9
	技术和质量要求
	见第五章“技术标准和要求”。

	10
	投标人资质条件、能力和信誉
	1.具有独立承担民事责任的能力，且在中国大陆（不含港澳台）注册并合法运营；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.根据项目特殊要求设置的特定条件：

（1）本项目不接受代理商投标；

（2）法定代表人为中华人民共和国国籍，未拥有境外永久居留权（含港澳台）；

（3）投标人和法定代表人近三年无行贿犯罪记录；

（4）投标人未被“信用中国”或“中国执行信息公开网”网站列入失信被执行人名单；

（5）投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证。
8.本项目不接受联合体投标。

	11
	是否接受联合体投标
	不接受

	12
	投标预备会及现场踏勘
	不召开

	13
	投标人提出问

题的截止时间
	应在投标截止时间2日前一次性提出。

	14
	偏离
	实质性条款不允许偏离，由评标委员会评审是否为实质性偏离。

	15
	是否允许递交备选投标方案
	本项目只允许投标人有一个投标方案，否则，其投标将被拒绝。

	16
	投标截止时间
	2025年05月23日13时30分（北京时间）

	17
	投标有效期
	从开标之日起90天。

	18
	投标保证金的

缴纳
	¥50000.00元（大写：伍万元整）。

交款方式：银行转账或电汇

账户名称：四川国锃招标代理有限公司

开户银行：工行绵阳跃进路支行

账    户：2308002309100021964

交款截止时间：2025年5月23日13:30分（投标保证金的交纳以银行到账时间为准）。

注：1.投标人须按照招标文件的要求提交投标保证金。投标保证金必须以投标人自身的名义提交，并与投标报名的单位名称一致，不得以分支机构等其他名义提交。

2.未按要求提交投标保证金的投标人，其投标将被拒绝。

3.项目结束后由招标代理机构统一办理退还。

	19
	中标服务费的缴纳
	代理费用参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号下浮25%收取。代理费由中标单位领取中标通知书前一次性支付给四川国锃招标代理有限公司。代理服务费交纳方式：现金或转账方式。

开户银行：绵阳市商业银行股份有限公司营业部

账户名称：四川国锃招标代理有限公司

账户：02001100014127

	20
	投标保证金的退还
	1.中标人的投标保证金，在中标人与招标人订立书面合同且将合同扫描件或复印件交于招标代理公司后5日内退还；

2.未中标投标人的投标保证金，最迟在中标人与招标人订立书面合同后5日内退还；

3.招标过程中因正当理由招标人宣布终止或招标失败需重新组织招标的，在宣布招标终止或招标失败5日内退还投标保证金。

	21
	投标保证金不予退还的

情形
	1.中标人拒签合同。“拒签合同”是指：

（1）明示不与招标人签订合同；

（2）没有明示但不按照招标文件、中标人的投标文件、中标通知书要求与招标人签订合同。
2.未按招标文件规定提交履约担保（若需）。

3.投标人在投标活动中串通投标、弄虚作假的，投标保证金也不予退还。

4.投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件。

5.投标人有相互串通报价、排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或其他投标人合法权益的行为以及其他违法、违规和违纪的行为。

6.未按照招标文件规定缴纳招标代理服务费。

7.中标后放弃中标、不领取或者不接受中标通知书的。
8.法律法规规定不予退还的其他情形。

	22
	投标文件格式
	见第七章“投标文件格式”。

	23
	签字或盖章要求
	投标文件的投标函和其它需签字或盖章的部分均应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。委托代理人签字的投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

	24
	投标文件制作
	投标人应当准备投标文件正本壹份、副本肆份、电子档（光盘）壹份（电子文档应为投标文件正本盖章扫描件，以光盘形式递交），以及用于开标唱标单独提交的“开标一览表”壹份。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样，电子档标明“电子档”。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

	25
	投标文件内容顺序
	投标文件按照第七章“投标文件格式”中的次序制作；应制作目录。投标文件中的证明、证件及附件等的复制件应集中紧附在相应正文内容后面，并尽量与前面正文部分的顺序相对应。

	26
	投标文件的

提交 
	投标文件必须在递交投标文件截止时间前送达开标地点。逾期送达、密封和标注错误的投标文件，四川国锃招标代理有限公司恕不接收。本次招标不接收邮寄的投标文件。

	27
	递交投标文件地点
	四川国锃招标代理有限公司第一开标室（绵阳市科创园区科技路5号二楼）

	28
	开标时间和地点
	开标时间：2025年05月23日13时30分（北京时间）。
开标地点：四川国锃招标代理有限公司第一开标室（绵阳市科创园区科技路5号二楼）。

	29
	是否退还投标文件
	否

	30
	评标方法
	采用综合评估法

	31
	履约保证金
	中标人按照合同金额的5%提交履约保证金（详见第六章合同主要条款） 。

	32
	投标限价
	最高限价：260万元整。

注：投标报价超过最高限价的投标为无效投标。

	33
	需要补充的其它内容

	（1）
	图纸或其它资料
	无

	（2）
	报价唯一
	只能有一个有效报价。即：

（1）单价和总价都只允许有一个报价，任何有选择和保留的报价将不予接受。

（2）投标文件中投标函的投标总报价和分项报价表中的总价金额，两者应完全一致。

	（3）
	价格修正
	按第四章“评标办法”对投标报价进行修正的，以投标人接受的修正价格为评标价，不保证报价最低的投标人中标。

	（4）
	投标文件的

真实性要求
	1.投标人所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。

2.如投标文件存在虚假，在评标阶段，评标委员会将该投标文件作废标处理；中标候选人确定后发现的，招标人可以取消中标候选人或中标资格。

	（5）
	废标（否决投标）的一般情形
	1.投标函无投标人盖章，或者无法定代表人或者其授权代理人签字或者盖章的，或者虽有代理人签字但无法定代表人出具的授权委托书的。

2.投标函未按招标文件规定的格式填写，内容不全或者关键字迹模糊无法辨认，评标委员会认为构成实质性偏离的。

3.没有按照招标文件要求提交投标保证金的。

4.投标有效期不满足招标文件要求的。

5.评标委员会认为投标人不符合招标文件规定的资格条件的。

6.投标人提交两份或者多份内容不同的投标文件，或者在同一份投标文件中对同一招标项目有两个或者多个报价，且未声明哪一个为最终报价的（按招标文件要求提交备选方案的除外）。

7.串通投标、以行贿手段谋取中标、以他人名义或者其他弄虚作假方式投标的。

8.报价明显低于成本价，且投标人不能合理说明或者提供相关证明材料，经评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标的。

9.不按要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的。

10.没有对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应的，或评标委员会评审后认为投标文件不满足招标文件的实质性要求和条件的。 

11.国家或招标文件明确规定可以废标的其他情形。

	（6）
	特殊情况
	评审结果确定前，若招标人的招标方案/招标商务、技术要求等发生变更或变化，或价格超过招标人承受能力，招标人可终止招标。


二、投标人须知

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.2招标范围、计划交货期和质量要求：见投标人须知前附表。

1.3 投标人资格要求

1.3.1投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉，具体要求见投标人须知前附表。

1.3.2联合体投标（允许/不允许）：见投标人须知前附表。
1.3.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）被责令停业的； 

（3）被暂停或取消投标资格的； 

（4）财产被接管或冻结的；

（5）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的；

（6）法律、法规规定的各种无效投标的情形。
1.4费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。投标人应按照其与招标人(及/或招标代理机构)签署的保密协议、保密承诺（若有），严格履行保密义务。投标人使用的技术所产生的知识产权纠纷，由投标人自行负责，招标人不承担任何责任和费用。
1.6 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.7 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.8投标预备会及现场踏勘：见投标人须知前附表。

1.9 偏离

主要（关键）条款不允许偏离（“偏离”指投标响应劣于招标文件的要求，也称“负偏离”，投标响应优于招标文件要求的“正偏离”不属于“偏离”的范畴）；一般条款允许偏离，投标文件偏离招标文件某些要求，经评标委员会评审认为构成实质性偏离的，由投标人承担投标被拒绝的风险。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

　　本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）报价范围及商务报价要求

（5）技术标准和要求；

（6）合同主要条款；

（7）投标文件格式；

招标人对招标文件所作的澄清、修改，将构成招标文件的组成部分。

2.2 投标人提出的对招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人（招标代理机构）提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前要求招标人（招标代理机构）对招标文件予以澄清。

2.2.2 在投标截止时间前，招标人（招标代理机构）无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。

2.2.3招标人（招标代理机构）对已发出的招标文件进行澄清或者修改，在四川九洲投资控股集团有限公司官网（https://www.jezetek.cc/）和中国招标采购信息网（http://www.sczbcg.com/index.html）上以变更公告的形式发布，但不指明澄清问题的来源。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.2.4在投标截止时间前，招标人（招标代理机构）可以视招标具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间通过变更公告形式发布在四川九洲投资控股集团有限公司官网（https://www.jezetek.cc/）和中国招标采购信息网（http://www.sczbcg.com/index.html）。
3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

　　投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）资格证明材料；

（3）法定代表人身份证明、授权委托书；

（4）开标一览表及分项报价表；

（5）商务应答表；

（6）技术应答表；

（7）要求提供的其它材料（比如评分标准涉及评标专家打分所需的所有资料）。

3.2 投标文件格式

3.2.1 投标人应按照招标文件第七章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

3.2.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

3.3 投标有效期

3.3.1在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、方式缴纳投标保证金。

3.4.2 投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3投标保证金退还：见投标人须知前附表。
3.4.4投标保证金不予退还的情形：见投标人须知前附表。

3.4.5 投标保证金的有效期应当与投标有效期保持一致，投标保证金有效期不满足要求的，其投标文件做废标处理。

3.5 资格审查资料

见第四章中初步评审表及招标文件其它相关要求。

3.6 备选投标方案

见投标人须知前附表。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标人在满足招标文件实质性要求的基础上，可以在“投标函”的“其他补充说明”栏中提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关投标有效期、质量要求、付款方式、技术标准和要求、招标范围等相关实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 

3.8.投标文件的密封和标注

3.8.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称。

3.8.2投标文件正本、所有副本、电子档（光盘）和招标文件要求单独提交的开标一览表，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“电子文档”、“开标一览表”字样，并注明投标人名称、招标编号、项目名称。

3.8.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人印章）。

3.8.4未按以上要求进行密封和标注的投标文件将被拒绝。
4.投标

4.1投标文件的递交

4.1.1 投标人应在投标截止时间前递交投标文件。

4.1.2投标人递交投标文件的地点：四川国锃招标代理有限公司第一开标室（绵阳市科创园区科技路5号二楼）
4.1.3投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4 逾期未提交至规定地点的投标文件，不予受理。

4.1.5本次招标不接受邮寄的投标文件。

4.2 投标文件的修改与撤回 

4.2.1投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知招标代理机构。投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

4.2.2投标人撤回投标文件的，招标代理机构自收到投标人撤回通知后办理退还已收取的投标保证金。

4.2.3在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

5. 开标

5.1开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，招标人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由招标代理机构主持，招标人、投标人代表参加。评标专家不参加开标活动。

5.2开标时，招标代理机构可以邀请有关监督管理部门对开标进行现场监督。

5.3开标时，招标代理机构应让投标人对其投标文件的密封情况进行相互检查，经确认无误后，由招标代理机构工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

5.4开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
5.5所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

5.6 开标程序

开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。开标时间到，主持人宣布开标会开始并致辞，当众宣布参加开标会的现场监督人员、唱标、监标、会议记录等招标工作人员，根据“投标单位签到表”宣布参加投标的投标单位名单。

（2）宣布会场纪律和有关注意事项。

（3）当众宣布检查投标文件的密封情况。

（4）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员对其“开标一览表”的项目名称、投标总价以及投标人名称进行宣读，并做好记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚的，应即刻报告主持人，经现场监督人员核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清。

6. 评标

6.1 评标委员会

评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术/经济等方面的专家组成。

6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。对所有投标人的投标评估都采用相同的评标程序和标准，严格按照招标文件的要求和条件进行。

6.3评标办法、评审步骤、内容和标准

评标办法、评审步骤、内容和标准详见第四章“评标办法”。

6.4投标文件的澄清和修正

6.4.1在评标过程中，评委会可要求投标人对其投标文件中非实质性的有关问题进行澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。 

6.4.2投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以经唱标的开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.4.3 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

6.4.4评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

7. 合同授予

7.1推荐中标候选人及定标方式

评标委员会按照综合评分由高到低的顺序推荐1-3名中标候选人，若所有投标都不满足，应否决所有投标；若满足招标文件要求的投标人少于应推荐的中标候选人数的，评标委员会只推荐满足招标文件要求的投标人为中标候选人。 

7.2 中标通知

7.2.1中标通知书为签订采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

7.2.2中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

7.2.3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展招标活动。

7.3 履约担保 

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表的规定向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按上述要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

中标人应当自中标通知书发出之日起30天内（按招标人要求），根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用本项目第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

第三章  报价范围及商务报价要求
1. 投标人报价范围及内容

   见第五章“技术标准和要求”。

2．商务报价要求

2.1投标人应对招标文件进行认真阅读，“分项报价表”报价及所列项目应清楚明晰。投标人若需增加表格，可自己补充编制。

2.2投标函所列总报价应与“开标一览表”、“分项报价表”中汇总金额相一致。

总报价为含税包干总价（税率13%，增值税专用发票），主要包括设计费、设备费、包装运输费、安装费、其它费（含技术服务费用、技术资料费、引进技术专利费、各种检测检验试验费、安装调试费、培训技术人员费等）等为完成本项目所需的一切费用。

2.3本次招标只允许一次性报价，且不接受任何有选择的报价（招标文件允许有备选投标方案的，应满足对备选方案的要求）。若投标人的报价均超过招标人的承受能力，则招标人有权终止本次招标工作。

2.4投标币种为人民币。若发生外汇，投标人应给出外汇总额并按报价当期的汇率折合成人民币计价，发生的外汇由投标人自行解决。

3．商务报价编制的具体规定

总价包干，投标人应填报《分项报价表》（参考格式见第七章）等表格，若需增加表格，由投标人自行编制。

第四章  评标办法

1.评标方法

1.1本次评标采用综合评估法。评标委员会对所有投标文件按照本章规定进行评审，并按综合得分由高到低的顺序推荐1-3名中标候选人。评标委员会评审时，如投标人综合得分相等的，以投标报价低者优先，投标报价得分也相等的，以技术评估得分高者优先。如经初步审查后投标人只剩1个，评标委员会认定明显缺乏竞争将否决其投标，认定具有竞争性则出具评标意见推荐其为中标候选人。

2.初步评审

2.1初步评审包括资格性审查和符合性审查。资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。符合性审查：依据招标文件的规定，从投标文件的完整性、有效性和对招标文件的响应性进行审查。初步评审有一项不符合评审标准的，其投标将被否决。

2.2评标委员会对投标文件密封、签署、盖章等进行审查过程中，有下列情形的，评标委员会应当评定为不影响整个投标文件有效性和招标活动公平竞争，并通过投标文件的符合性审查：

（1）投标文件（包括单独递交的开标一览表）密封时未加盖、少加盖公章或者密封章，但是密封完好、完整标明了投标人名称且得到投标人（法定代表人或者授权代理人）现场认可的；

（2）投标文件（包括单独递交的开标一览表）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（3）投标文件（包括单独递交的开标一览表）存在个别地方（总数不能超过2个且占应签字地方的比例不能超过20%）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（4）投标文件（包括单独递交的开标一览表）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（5）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）。

2.3 投标报价按照以下方法修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以经唱标的开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.4对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受。

2.5如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，其投标将被否决，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏差从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.详细评审

评标委员会将对经过初步审查，确定为有效投标人的投标文件从报价、技术等方面进行详细评审。

4.评标结果

4.1评标委员会按照详细评审综合得分由高到低的顺序推荐1-3名中标候选人。

4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。

5.评审因素和标准

依据本评标办法，评审因素和标准在下面的初步评审表、价格修正表、详细评审表中进行了细化。

6.评标表格

（1）初步评审表

（2）价格修正表

（3）详细评审表

初步评审表

项目名称：                                           招标编号： 

	评审因素
	评审标准
	投标人名称

	资格性
	具有独立承担民事责任的能力，且在中国大陆（不含港澳台）注册并合法运营
	1.投标人为企业（包括合伙企业）,应提供工商营业执照或提供由市场监管部门核发的法人或者其他组织统一社会信用代码的营业执照（复印件加盖投标人公章）；

2.投标人属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，提供企业分支机构营业执照或统一社会信用代码的营业执照（复印件加盖投标人公章）；

3.投标人为其他组织的，提供事业单位法人证书或执业许可证等证明文件（复印件加盖投标人公章）。
	

	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	1.投标人是否具有良好的商业信誉，由投标人出具书面承诺（原件）；

2.投标人是否有健全的财务会计制度：

a.提供2024年度或2023年度的经审计的财务审计报告复印件加盖投标人公章，审计报告应当包含报告正文、资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表（如有）、附注，报告正文应当有会计师事务所公章，2个注册会计师的签字和盖章。报表字迹应清晰可辨识。

b.如因单位性质（军内单位、事业单位等）无法提供审计报告的，可以提供经单位盖章的2024年度或2023年度的财务报表复印件加盖投标人公章或具有健全的财务会计制度的承诺函。

注：科研院所、高等院校等事业单位、军内单位因特殊原因无法提供以上材料的，应在其投标文件中就其单位性质以及无法出具的原因作出书面说明。
	

	
	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力
	由投标人自行对本单位是否具备履行合同所必须的设备和专业技术能力进行评价。若具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的，参与投标时，须出具《履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺书》（原件）。
	

	
	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	1.投标人提供近一年内不少于6个月的缴纳税收的银行电子回单（票据）或税务部门出具的纳税证明或者纳税申报资料（复印件加盖投标人公章）；2.投标人提供近半年内连续不少于3个月的缴纳社保的银行电子回单（票据）或社保部门出具的社保缴纳证明材料（复印件加盖投标人公章）。
	

	
	参加本次投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录
	投标人在参加本次投标活动时做出书面声明（原件格式见附件）。

说明：投标人在参加投标活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加招标活动，期限届满的，可以参加投标活动，但投标人应提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章。
	

	
	法律、行政法规规定的其他条件
	招标人对法律、行政法规规定的其他条件无特殊要求的，可不提供其他证明材料。
	

	
	根据项目特殊要求设置的特定条件
	1.本项目不接受代理商投标：投标人提供“投标产品为本公司生产（制造），且未授权任何第三方代理本项目”的承诺函，格式自拟。

2.法定代表人为中华人民共和国国籍，未拥有境外永久居留权（含港澳台）：提供法定代表人为中华人民共和国国籍，且未拥有境外永久居留权（含港澳台）的书面声明。

3.投标人和法定代表人近三年无行贿犯罪记录：提供“中国裁判文书网”相关查询结果截图，其中包括投标人和法定代表人查询截图。
4.投标人未被“信用中国”或“中国执行信息公开网”网站列入失信被执行人名单：提供“信用中国”或“中国执行信息公开网”查询记录截图。

5.投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证：提供认证证书复印件加盖投标人公章。
	

	
	联合体
	本项目不接受联合体投标。
	

	符

合

性
	投标人名称
	与招标文件购买记录表、营业执照中的名称一致。
	

	
	投标函格式
	投标函符合 “投标文件格式”的要求。
	

	
	技术要求
	针对招标技术要求，不存在★号条款负偏离。
	

	
	投标内容
	符合“第一章 招标公告”以及技术要求对应规定。
	

	
	交货地点
	符合“第一章 招标公告”以及技术要求对应规定。
	

	
	投标报价
	符合 “第三章  报价范围及商务报价要求”规定。
	

	
	其他
	符合招标文件要求。
	

	否决性
	不存在招标文件规定的所有否决投标的任何情况之一。
	

	评审结论
	
	


备注：符合或满足初步评审标准的，在表中打“√”，不符合或不满足初步评审标准的，在表中打“╳”。在评审结论栏中填写“合格”或“不合格”。有1项打“╳”即为不合格，其投标将被否决。

全体评委签名：                                                                             

日期：   年    月   日

价格修正表（如有）

项目名称：                                   招标编号：

	评审因素
	评审标准
	投标人

	投标价格
	开标记录中报价
	

	价格修正
	（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以经唱标的开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
	

	评标价
	修正后投标价格
	


全体评委签字：

日期：   年    月   日

详细评审表

本次招评标采用百分数综合评分法。各评标成员针对投标人以下各单项内容进行评审，每一单项由评委分别进行打分。之后进行汇总合计，取平均值即为该投标商的最终评标得分。计算保留到小数点后二位。

1.评标原则

得分高者优先推荐中标/成交；

在最终得分相同的情况下，投标报价低者优先推荐中标/成交；

投标报价也相同的情况下，技术评估得分高者优先推荐中标/成交。
2.评分标准 

	项目及权重
	评分因素 
	评分标准

	商务评分标准（10%）
	业绩证明

（4分）
	投标人提供2021年至今的与本次招标类似或相关非标系统的供货合同复印件（合同金额不得低于100万元），按用户单位计算，每提供1个用户合同证明得0.5分，最多得4分。

注：合同内容应能体现甲乙双方盖章页、合同签订时间、标的物名称等主要内容，否则无效。

	
	资质

（1分）
	投标人具有AS9100D航空航天质量管理体系的得1分。

注：提供有效的证书复印件加盖投标人公章。

	
	企业实力

（5分）
	1.根据投标人企业资质、总体经营情况和有关荣誉、信誉等综合情况进行横向对比得0-2分。

2.根据技术负责人及团队综合实力的人员资质、分工合理等情况进行横向对比得0-3分。

（注：打分步距为0.5分，如4.5分、4分、3.5分、3分……）

	技术评分标准（50%）
	响应程度

（20分）
	全部响应招标文件技术要求的得20分，非星号项每有一项不满足扣2分，扣到0分为止。

注：以最低等级编号为一项参数；若无最低等级编号，则以上一级别编号为一项参数，以此类推。

	
	总体设计方案

（10分)
	根据系统总体设计方案的技术先进性、合理可行性、功能全面性等方面进行综合评定。优秀得(8,10]分，良好得(4,8]分，一般得(0,4]分,未提供不得分。（注：打分步距为0.5分，如9分、8.5分、8分、7.5分……）

	
	软件设计方案

（5分）
	投标方提供详细的软件设计方案，根据方案中软件的人机界面、功能等方面进行综合评定。优秀得（4,5]分，良好得(2,4]分，一般得(0,2]分,未提供不得分。（注：打分步距为0.5分，如4.5分、4分、3.5分、3分……）

	
	配置组成

（4分）
	根据配置组成详细程度、指标优越性等方面进行综合评定，优秀得4分，良好得3分，一般得2分。

	
	实施方案

（5分）
	对投标的实施方案，包括安装、调试、验收、质量保证、培训、供货计划等内容进行综合评定：优秀得（4,5]分，良好得(2,4]分，一般得(0,2]分,未提供不得分。（注：打分步距为0.5分，如4.5分、4分、3.5分、3分……）

	
	保修及售后服务方案

（6分）
	1.投标人在项目所在地有售后服务网点得2分，需提供服务点地址及联系电话，不提供不得分；

2.质保期满足招标文件要求得0分，每增加1年加1分，最高加2分；

3.投标方提供清晰明确的保修方案、切实可行的售后服务方案，根据其方案（除售后服务网点和质保期的内容）进行综合评定，择优得0-2分。（注：打分步距为0.5分，如0.5分、1分、1.5分、2分）

	投标报价评分标准（40%）
	价格（40分）
	1.基准价=有效投标人有效报价的平均值；

2.价格分计算方法(保留两位小数，第三位四舍五入计算):

A.有效报价低于或等于基准价

报价得分=(1-|报价-基准价|/基准价)×40

B.有效报价高于基准价

报价得分=(1-|报价-基准价|/基准价)×40×0.95

投标人报价明显低于其他投标人报价的，有可能影响项目质量或不能诚信履约的，评审小组有权要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相应证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效报价处理。


第五章 技术标准和要求

招标编号：SCGZ招【2025】4-03号
项目名称：四川九洲空管科技有限责任公司某XX全自动检验测试系统采购招标
说明：
1.本章中标注“★”的条款为实质性条款，对这些条款的偏离将导致被否决。

技术标准和要求
一、货物需求一览表

	序号
	货物名称
	★数量
	★交货期
	项目现场

	1
	某XX全自动检验测试系统
详见本章二、技术规格
	2套
	合同签字生效后9个月内完成交付、安装测试及验收
	四川九洲空管科技有限责任公司


二、技术规格

一、设备名称：某XX全自动检验测试系统
★二、数量：2套

★三、交货期：合同签字生效后9个月内完成交付、安装测试及验收。
四、系统功能及技术要求

用途
某XX全自动检验测试系统（以下简称“测试系统”）用于生产过程中音频控制单元（以下简称“ACU”）、区域音频解码单元（以下简称“ZAU”）功能性能的检验检测。
测试系统用于以下生产环节：
整机调试；
环境应力筛选试验；
维修；
产品验收测试。
功能需求
测试功能

测试系统应提供以下测试功能，完成对被测件ACU和ZAU的测试：
提供+28V供电，支持ACU和ZAU正常工作；
提供+18V和+36V供电下采集ACU和ZAU功耗，支持启动测试；
通过以太网与ACU通信，实现状态采集、自检维护、音频数据通信；
通过以太网与ZAU通信，实现状态上报、自检维护、音频数据通信；
通过离散接口与ACU通信，实现离散激励信号注入和输出信号检测；
通过RS485总线与ZAU通信，实现外部控制、音频数据通信；
通过音频接口与ACU通信，实现模拟音频激励信号注入和模拟音频信号输出检测；
通过音频接口与ZAU通信，实现模拟音频信号输出检测；

监控设备状态和总线采集到的信息。
被测件（音频控制单元ACU）接口要求
ACU的接口要求如下：

提供驾驶舱ACP功能仿真，通过模拟音频接口（3路输出/2路输入）和离散接口（13路输出/3路输入）接入被测件ACU，模拟驾驶舱ACP与被测设备交互工作；

提供CA功能仿真，通过离散接口Left Engine、Right Engine、Air/Ground、Oxygen Deployed、No smoking、Fasten Seat Beat信号（6路离散输出）接入被测件ACU，模拟CNS与被测设备交互工作；

提供CIU和CMT仿真，通过1路以太网接口（CIU－ETH）接入被测件ACU，模拟乘务员管理终端与被测设备交互工作；

提供ZAU功能仿真，通过2路以太网接口（ZAU－ETH1、ZAU－ETH2）接入被测件ACU，模拟区域音频管理单元与被测设备交互工作。

被测件（区域音频解码单元ZAU）接口要求
ZAU的接口要求如下：

提供ACU功能仿真，通过2路以太网接口接入被测件ZAU，模拟音频控制单元与被测设备交互工作；

提供FAH功能仿真，通过RS485接口应提供ACU功能仿真，模拟手持式送受话器与被测设备交互工作；

提供10路扬声器仿真，检验被测设备音频输出接口；

提供PSCU仿真，检验被测设备负载能力。
★被测件（音频控制单元ACU）测试方法
对音频控制单元ACU执行外观测试、重量测试、尺寸测试时，测试系统应提供针对每个测试项的信息输入窗口，操作人员按照验收测试程序执行完测试项目后，能够在对应窗口中填写测试结果并保存测试记录。手动测试项目及内容见ACU手动测试步骤表。
表1 ACU手动测试步骤表
	测试项目
	测试内容

	ACU外观测试
	测试环境是否符合的要求

	
	ACU设备状态

	
	ACU表面是否喷涂黑漆

	
	ACU表面是否有毛刺、裂痕、变形及明显划痕

	
	ACU表面涂层是否均匀、起泡、龟裂和脱落

	
	ACU金属件是否锈蚀

	
	ACU标识字符是否清晰，铭牌内容是否清晰

	
	ACU尾部ARINC600连接器定位销方向是否满足要求

	ACU重量测试
	测试环境是否符合要求

	
	电子天平自检完成后显示状态

	
	ACU（不含托架）的重量

	ACU尺寸测试
	测试环境是否符合要求

	
	ACU状态

	
	ACU的深度

	
	ACU的宽度

	
	ACU的高度

	
	ACU前面板把手突出前面板的尺寸

	其它测试项
	音频处理板电源调试、POWER PC程序加载、FPGA程序加载、设备序列号的配置


对音频控制单元ACU测试时，测试系统应按照ACU自动测试步骤表中规定的测试项完成各功能的测试。测试步骤、判据条件与验收测试程序的测试步骤、判据条件一致。
表2 ACU自动测试步骤表
	测试项
	步骤
	合格判据（应符合ATP附录A要求，参考如下）

	功耗测试1
	直流稳压电源输出电压调整至+18V上电，被测件正常工作；
模拟驾驶舱ACP广播，PA1和PTT1有效，播放音频
	ACU为正常工作状态且配电配线系统前面板扬声器有音乐播出，直流稳压电源电压和对应电流乘积值（即ACU功耗）不超过40W

	功耗测试2
	直流稳压电源输出电压调整至+28V
	

	功耗测试3
	直流稳压电源输出电压调整至+36V
	

	以太网接口
	直流稳压电源输出电压调整至+28V上电，被测件正常工作；
从ZAU－ETH1端口，执行ping命令“ping 10.1.23.100”；
从ZAU－ETH2端口，执行ping命令“ping 10.1.23.100”；
从CIU－ETH端口，执行ping命令“ping 172.22.100.21”。
	接收到来自各端口的响应“字节=32 时间<10ms TTL=X”（X为任意值）”

	音频接口1
	直流稳压电源输出电压调整至+28V上电，被测件正常工作；
音频测试仪产生0.25 VRMS /1000Hz音频信号，模拟PA1和PTT1有效；
采集PA输出通道。
	幅度值0.36V
容限+1/－2dB（+0.04V/－0.09V）（无失真度测试）

	
	发送复位消息
发送摘机消息
模拟INT1和FWD有效
发送复位消息
音频测试仪产生0.25 VRMS /200Hz和0.25 VRMS /6000Hz音频信号
记录输入至音频测试仪的音频幅度值
	CAB SEL有效
幅度值 0.69V
容限+1/－2dB（+0.08V/－0.18V）
测试1000Hz、200Hz、6000Hz输入的幅度值和容限

	
	失真度≤3%(-30.46dB)
	音频测试仪产生0.5 VRMS /1000Hz、0.5 VRMS /200Hz、0.5 VRMS /6000Hz音频信号
记录输入至音频测试仪的音频失真度

	
	按照200Hz和6000Hz重复测试
	

	音频接口2
	同“音频接口1”
	

	音频接口3
	同“音频接口1”
	

	离散输入接口
	直流稳压电源输出电压调整至+28V上电，被测件正常工作；
“PA1”、“PTT1”、“INT1”、“PA2”、“PTT2”、“INT2” “PA3”、“PTT3”、“INT3”中的任意一个或几个离散状态有效；
“禁止吸烟”、“系紧安全带”、“空地状态”、“氧气面罩抛放状态”、“左发动机开车状态”和“右发动机开车状态”中的任意一个或几个离散状态。
在串口观察离散输入接口的状态（1或0）。
	当离散输入接口有效后，对应离散信号状态返回值为1，否则为0

	离散输出接口
	直流稳压电源输出电压调整至+28V上电，被测件正常工作；
发送复位消息
发送摘机消息
记录CALL指示灯状态；
发送模拟Call报文；
记录CALL和CAB SEL指示灯状态；
	发送模拟摘机报文后CALL指示灯状态不亮，发送模拟Call报文后CALL指示灯状态高亮，此时CAB SEL指示灯状态高亮；

	
	发送复位消息
发送摘机消息
记录EMER指示灯状态；
发送模拟EMER报文；
记录EMER和CAB SEL指示灯状态。
	发送模拟摘机报文后EMER指示灯状态不亮，发送模拟EmCall报文后EMER指示灯状态高亮，此时CAB SEL指示灯状态高亮。

	软件加载
	调用ArincLoader对被测件加载程序
	上传操作成功

	自检
	接收1001和1254消息，解析自检结果
	故障代码为0（无故障）


此外，被测件ACU上电后到正常发送BIT自检消息为设备上电时间，测试时应记录该上电时间并作为进入正常工作状态后开始测试的起始时间。
上述自动测试和手动测试项目，后期可根据招标方要求进行升级。

★被测件（区域音频解码单元ZAU）测试方法
对区域音频解码单元ZAU执行外观测试、重量测试、尺寸测试时，测试系统应提供针对每个测试项的信息输入窗口，操作人员按照验收测试程序执行完测试项目后，能够在对应窗口中填写测试结果并保存测试记录。手动测试项目及内容见ZAU手动测试步骤表。
表3  ZAU手动测试步骤表
	测试项目
	测试内容

	ZAU外观测试
	测试环境是否符合要求

	
	ZAU设备状态

	
	ZAU表面是否喷涂黑漆

	
	ZAU表面是否有毛刺、裂痕、变形及明显划痕

	
	ZAU表面涂层是否均匀、起泡、龟裂和脱落

	
	ZAU金属件是否锈蚀

	
	ZAU标识字符是否清晰，铭牌内容是否清晰并如图2所示

	
	测试环境是否要求

	ZAU重量测试
	测试环境是否要求

	
	电子天平自检完成后显示的状态

	
	ZAU的重量

	ZAU尺寸测试
	测试环境是否要求

	
	ZAU状态

	
	用游标卡尺在三个不同位置（深度方向的两端和中间）测量ZAU的深度

	
	用游标卡尺在三个不同位置（宽度方向的两端和中间）测量ZAU的宽度

	
	用游标卡尺在三个不同位置（高度方向的两端和中间）测量ZAU的高度

	
	测试环境是否要求

	其它测试项
	电源调试、ARM程序加载、FPGA程序加载


对区域音频解码单元ZAU测试时，测试系统应按照ZAU自动测试步骤表中规定的测试项完成各功能的测试。测试步骤、判据条件与验收测试程序的测试步骤、判据条件一致。
表4 ZAU自动测试步骤表
	测试项
	步骤
	合格判据（应符合ATP附录A要求，参考如下）

	功耗

测试1
	直流稳压电源输出电压调整至+18V上电，被测件正常工作；
模拟正常广播，播放频率1000Hz的正弦波音频
	ZAU测试系统软件中power圆形按钮变为绿色“ON”，“ZAU Product”按钮变为绿色，此时客舱广播内话系统检验测试系统稳压电源面板显示的电压和对应电流乘积值（即ZAU功耗）不超过46W

	功耗

测试2
	直流稳压电源输出电压调整至+28V
	

	功耗

测试3
	直流稳压电源输出电压调整至+36V
	

	PSCU

测试
	直流稳压电源输出电压调整至+28V上电，打开PSCU1~PSCU10
	当前被测ZAU的PSCU工作电压是否满足28.0V±4V

	以太网

接口
	直流稳压电源输出电压调整至+28V上电，被测件正常工作；
从ZAU两侧端口，执行ping命令“ping 10.1.23.200”。
	接收到来自各端口的响应“字节=32 时间<10ms TTL=X”（X为任意值）”

	模拟音频输出接口LS1~LS10
	直流稳压电源输出电压调整至+28V上电，被测件正常工作；
Volume为228；
模拟正常广播，播放频率1000Hz的正弦波音频；
采集LS1~LS10通道音频测试仪的音频幅度值和THD值。
	幅度值4 V
容限+1/-1dB（+0.48V/-0.48V）
失真度（THD）≤3%（-30.46dB）

	广播功能
	直流稳压电源输出电压调整至+28V上电，被测件正常工作；
Volume为200；
模拟正常广播，播放频率1000Hz的正弦波音频；
记录音频测试仪显示的输入音频信号的频率；
查看FAHKEY界面观察对应的按键指示灯状态；
记录AudioReceive框中显示的数据。
	音频测试仪的Numericdisplay显示框中的ch1区域显示的输入音频信号频率为1000Hz±1 Hz；
FAH仿真界面观察到PA的状态为FLASH指示灯亮，ON和OFF指示灯灭；
AudioReceive框中显示的数据为“0xXXXXXXXXFF7FFF7F ……FF7F FF7FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”(……表示均为FF7F，共384字节，X表示任意值)

	自动增益调节功能
	直流稳压电源输出电压调整至+28V上电，被测件正常工作；
Volume为145；
模拟正常广播，播放频率1000Hz的正弦波音频；
将Volume值从145依次递增到音频测试仪的音频幅度值变为4V±0.5V，采集音频测试仪的音频幅度值。
	音频测试仪的Numericdisplay显示框中的ch1区域显示的音频幅度值从最小值依次递增到4V±0.5V。

	内话功能
	直流稳压电源输出电压调整至+28V上电，被测件正常工作；
FAHKey Set子界面选择FAH任一内话按键（CAPT、ALLATTND、AFTLATTND、AFTRATTND、EMERCALL、FWDATTND）有效；
FAHKEY界面观察对应的按键指示灯状态，同时观察记录AudioReceive框中显示的数据；
FAH控制状态选择框选择“INT”，EMER状态为FLASH，CAPT和ATT为OFF；
观察EMER、CAPT和ATT的状态；
播放正弦波音频文件”DC_1.wav”；
Receive接收框中观察接收到的数据。
	观察到对应的按键指示灯点亮；
AudioReceive框中显示的数据为“0xXXXXXXXXFF7FFF7F ……FF7F FF7FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”(……表示均为FF7F，共384字节，X表示任意值)；
观察到EMER的状态为FLASH指示灯亮，OFF和ON指示灯灭，CAPT和ATT的状态为OFF指示灯亮，FLASH和ON指示灯灭，在FAH仿真界面的Receive接收框中观察接收到的数据内容为“0xXXXXXXXXFF7FFF7F ……FF7F FF7FXXXXXXXXX”(……表示均为FF7F，共384字节，X表示任意值)。

	数据加载
	直流稳压电源输出电压调整至+28V上电，被测件正常工作，切换到加载模式；
选择正确路径下的待加载文件（zau_app.bin文件），填写待加载文件的版本号，最后点击“Start Loading”开始加载。
	加载进度完成后并弹出“Dataloadingiscomplete！”

	自检功能
	直流稳压电源输出电压调整至+28V上电，被测件正常工作；
在自检子界面，观察各项测试结果。
	观察到ZAU任意自检项正常时对应的指示灯显示为绿色，故障时对应的指示灯显示为灰色。并且，设备的软件和FPGA版本与加载状态一致，设备序列号与实际一致。

	ZAU延时
	直流稳压电源输出电压调整至+28V上电，被测件正常工作；
Volume为200；
选择正弦波音频文件“1000.wav”(频率1000Hz)，记录示波器显示的波形时延。
	示波器显示的两路音频信息时延不超过5ms。


此外，被测件ZAU上电后到正常发送BIT自检消息为设备上电时间，测试时应记录该上电时间并作为进入正常工作状态后开始测试的起始时间。
上述自动测试和手动测试项目，后期可根据招标方要求进行升级。

★配置组成
测试系统由ACU测试单元和ZAU测试单元组成，分别完成ACU、ZAU两个被测件的自动化测试。
拟采购2套测试系统，其中单套的基本配置要求见表5。
表5 测试系统配置
	序号
	配置模块
	数量
	单位
	备注

	1
	ACU测试单元
	控制计算机
	1
	套
	控制计算机安装ACU测试软件，提供对ACU的交互接口和电源、音频分析仪程控接口。
设备均安装在机柜内。

	
	
	离散量卡
	2
	
	

	
	
	串口卡
	1
	
	

	
	
	以太网卡
	3
	
	

	
	
	信号适配箱
	1
	
	

	
	
	电流采集模块
	1
	
	

	
	
	继电器卡模块组
	3
	
	

	
	
	模拟负载箱
	1
	
	

	
	
	机柜
	1
	
	

	
	
	交换机
	1
	
	

	
	
	扬声器（5W）
	2
	
	

	2
	ACU设备测试电缆（含连接器）
	3
	套
	可同时安装到ACU测试单元

	3
	ZAU测试单元
	控制计算机
	1
	套
	控制计算机安装ZAU测试软件，提供对ZAU的交互接口和电源、音频分析仪程控接口。
设备均安装在机柜内。

	
	
	电压采集卡
	1
	
	

	
	
	RS485接口卡
	3
	
	

	
	
	以太网卡
	2
	
	

	
	
	信号适配箱
	1
	
	

	
	
	电流采集模块
	2
	
	

	
	
	继电器卡模块组
	3
	
	

	
	
	模拟负载箱
	1
	
	

	
	
	机柜
	1
	
	

	
	
	交换机
	1
	
	

	
	
	扬声器（5W）
	2
	
	

	4
	ZAU设备测试电缆（含连接器）
	12
	套
	可同时安装到ZAU测试单元

	5
	打印机
	1
	台
	

	6
	ACU测试软件
	1
	套
	安装到控制计算机

	7
	ZAU测试软件
	1
	套
	安装到控制计算机

	8
	随机资料
	1
	套
	包含合格证、使用手册等

	9
	音频分析仪
	1
	套
	

	10
	笔记本
	1
	套
	


设计要求
概述
为保证测试系统按照第2章规定的方法完成ACU、ZAU功能、接口的测试，规定了测试系统的设计要求、性能要求、环境条件要求、元器件选用要求、包装、贮运要求和标识要求。
设计要求
测试系统的设计要求如下：
提供全自动化的测试流程，所有测试项目均自动执行；
测试前填写表单项目，包含件号、序列号、软硬件版本号、测试时间、测试地点、人员信息等；
ACU测试前导入测试项记录表单正文（详见“ACU自动测试步骤表”），包括测试项目（以太网接口、音频接口1、音频接口2、音频接口3、离散接口等）及对应的合格判据；
ZAU测试前导入测试项记录表单正文（详见“ZAU自动测试步骤表”），包括测试项目（以太网接口、模拟音频输出接口等）及对应的合格判据；

测试前按照测试项配置测试步骤，且测试项可根据需要更新；
测试前可录入温度循环测试的开始时间，循环次数，依据“环境应力筛选规范”（招标方提供，下同）计算每个温度阶段的时间区间并在对应区间内自动执行相应的测试动作；

测试中支持多个设备的同时测试；
测试后形成记录（随机振动、初始检测/温度循环/最后检测），记录可浏览、存储和打印输出，格式与环境应力筛选规范的记录表一致；
测试前或测试后支持导入人工测试项（外观、重量、尺寸）记录表单合并到自动测试表单中，手动填写人工测试项的记录和结论；

其它测试支持，包括：
权限验证，对操作人员区分测试权限，不同权限提供不同的登录接口；
支持用户管理功能，支持添加、删除和修改用户信息，支持操作人员信息及数字签名的录入；
测试判据的编辑、配置和存储；
测试结果的显示；
测试记录的显示、存储和查询；
测试报告生成、审阅、签名和存储；
报告的打印；

合格判据、测试记录和测试报告的保存周期不低于1年。
具备抗震能力，可方便移动运输，多场地使用；
配套线缆、夹具与测试设备、被测件之间的连接可靠，便于拆卸；
被测件单独供电，可程控每个被测件电源开关；

可程控音频分析仪（型号见第9章 辅助仪器仪表），对被测件自动进行音频测试。

性能要求
测试系统应具有以下性能：
可支持最大测试ACU数量：3套；
可支持最大测试ZAU数量：12套；
输出离散接口：≥64；
输入离散接口：≥64；
音频通道输出接口：≥46；
音频通道输入接口：≥9；
以太网接口：≥20（其中ACU测试不少于9，ZAU测试不少于8，备用不少于3）；
模拟音频输出动态范围：20mV~1.5VRMS；
软件加载符合ARINC615A-3要求。
环境条件要求
环境条件要求如下（符合GJB5188-2003《飞机地面自动测试设备通用技术要求》）。
贮存环境

温度：-20℃～70℃
环境：通风良好，无腐蚀性气体，无强磁场，无明显机械振动。

工作环境

温度：15℃～35℃
湿度：20%～80%

环境：通风良好，无腐蚀性气体，无强磁场，无明显机械振动。

接地电阻：小于4欧姆。

元器件选用要求
元器件尽量优先选用工业级，需能满足功能、性能、环境、包装、贮运等要求。
包装、贮运要求
包装、贮运要求如下：
包装要求：
产品应具有独立包装箱，使用的包装箱材料以及包装方式保证在存储与运输途中不被损坏；

包装前，产品应保持清洁，并进行外观检查，保证外观完好；

产品包装箱应有防振、防潮措施，箱面应有“向上”、“防潮”、“小心”等储运标志。

贮运要求：
产品应贮存在环境为0℃～35℃，相对湿度不大于75%，无酸碱和其它腐蚀性气体，无强烈磁场作用和通风良好的库房里；

已包装的产品在不受雨雪和烈日的直接影响下，适于公路、空中等运输方式和运输工具；

严禁与易燃、易爆、易腐蚀物品一起装运。

投标方按照招标方要求进行产品的包装、封存及贮存，并负责将产品发运至招标方指定的地点。

标识要求
标识要求如下：
产品须标注型号；

产品须标注检验批次识别代码；

产品须标注各接口、调节、引线部位标识；

产品的标志通过试验后能保持清晰；

其他特殊标志要求：产品铭牌应按照招标方要求制作。
验收
设备验收由双方共同参加，依以下程序完成：

验收方式分为下厂验收（发货前）和现场验收；
招标方按照技术要求编制验收测试大纲作为验收依据；
验收前，投标方应支持测试系统与被测件的联试、整机装调及环境试验，根据招标方需要调整功能及技术参数，现场技术支持时间不少于2个月；
按照第3章配置组成和第9章随机文件要求完成齐套性验收；
投标方应保证验收时设备、零部件及设备文档齐全，设备处于良好运行状态且设备性能和技术参数达到合同要求；
软件安装成功能够正常使用后，投标方须对招标方技术人员进行技术培训。待培训完成后双方签订验收报告。验收报告一式两份，双方各持一份，作为验收完成的依据。

质量保证
质量保证要求如下：
投标方确保提供的产品能够满足招标方的功能使用需求，交付产品与技术要求文件产品的型号、规格、数量一致。若有配件少项等情况，由投标方免费提供；
投标方确保安装的软件为当前最新版本，且软件版本受控，纳入投标方配置管理；
投标方保证招标为本项目开发涉及的设计、开发、安装的软件为合法、正版的原厂软件，并提供使用软件的正版承诺书；
投标方应证明本项目所使用的知识产权符合法律、法规规定，不侵犯任何第三方的知识产权，并提供不侵权承诺书；
投标方负责软件的安装、调试，达到规定的技术指标和功能要求，并正常工作。
培训
培训要求如下：

投标方在到货后提供一次为期三天的设备使用培训课程，由投标方提供培训资料和培训计划，招标方提供培训场地和培训人员使用的计算机；

在使用过程中，根据使用效果，按需进行二次培训或专题培训；

培训费用包含在总价内，投标方培训教员机票、交通及食宿等费用自理；

培训后应由招标方对培训效果进行签字确认。

保修及售后服务
保修及售后服务要求如下：
投标方应制定产品运行维护计划；

投标方应提供终生免费的技术支持，并协助招标方解决开发过程中遇到的技术问题。对于招标方提出的技术请求，投标方保证24h内通过电话、传真、电子邮件、公司互联网主页信息发布等方式向招标方提供远程咨询；对远程咨询不能解决的技术请求，投标方保证48h内进行现场支持；

投标方应不定期向招标方提供含有软件最新功能描述、软件使用技巧、用户实例、最新研究动态等内容的相关资料；

系统验收测试合格后，投标方应提供全系统三年的质保期。保修期内由于设备自身质量问题引发的任何问题或故障，将免费更换和维修，提供设备使用软件的免费升级服务，免费提供1年内系统升级服务，保证招标方使用的为最新版本。

随机文件
表 9  随机文件
	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	装箱清单
	1
	纸质版

	2
	技术说明书
	1
	纸质版

	3
	使用维护说明
	1
	纸质版

	4
	安装说明
	1
	纸质版

	5
	上述1~4项文件资料电子档U盘
	1
	纸质版

	6
	合格证（质量保证书）
	1
	纸质版


辅助仪器仪表
测试系统应配合使用以下的仪器设备，作为测试设备指标和功能的依据，或者从下表设备中采集所需数据。
表6  辅助仪表
	名称
	型号
	厂家
	主要技术参数
	数量

	电子秤
	AWH－300TW
	上海英展
	最大称量：300kg，分辨率20g。
	1

	游标卡尺
	/
	成都成量
	量程：500mm，精度：0.02mm
	1

	直流稳压电源
	IT6723
	ITECH
	最大输出电压：80V
额定输出功率：850W
最大输出电流：40A
	1

	PC机
	HP PRO6000
	惠普
	CPU：Pentium（R）Dual－Core E6700 
CPU主频：3.2GHz
内存：4GB
	1

	秒表
	DM1-010
	/
	显示精度：0.01秒，记忆数：10
	1

	示波器（含探头2根）
	DSO7034B
	Agilent
	带宽：350MHz
采样率：2GSa/s
通道数：4
	1

	万用表（含表笔）
	UT58A
	优利德
	量程200mV：分辨率0.1mV（准确度±（0.5%+1））

量程2V：分辨率1mV（准确度±（0.5%+1））

量程20V：分辨率10mV（准确度±（0.5%+1））

量程200V：分辨率100mV（准确度±（0.5%+1））

量程1000V：分辨率1V（准确度±（0.8%+2））

输入阻抗：10MΩ
	1


注：标注“★”条款为实质性响应条款，不满足将导致无效投标。
第六章 合同主要条款

（详见后附合同模板）

合同编号：XXXX    

四川九洲空管科技有限责任公司

某XX全自动检验测试系统采购合同
甲方（委托方）：四川九洲空管科技有限责任公司

乙方（服务方）：

签订地点：四川绵阳

签订日期：   年   月   日

	项目
	甲方
	乙方

	法人单位名称
	
	

	法定代表人

（职务、姓名）
	
	

	单位地址
	
	

	邮政编码
	
	

	联系电话
	
	

	传真
	
	

	账户名称
	
	

	开户银行
	
	

	账号
	
	

	签订地
	四川绵阳


本合同就 四川九洲空管科技有限责任公司（以下简称“需方”）向     （以下简称“供方”）采购某XX全自动检验测试系统事宜。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，达成如下协议，以兹共同信守。

本采购合同与下列文件一起构成合同文件： 

1）技术协议； 

2）投标文件及报价文件；

3）其他合同文件。

上述文件互相补充和解释。上述文件若存在冲突矛盾，按本采购合同、技术协议、投标文件、报价文件、其他合同文件的顺序进行解释，排名靠前的效力越高。

一、产品名称、数量及金额
1.合同中载明的签约合同价包括乙方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及乙方的合理利润，结算时不再调整。

2.签约合同价为       元（人民币大写：         元整）。分项价格如下表：

 货币单位：人民币元

	序号
	分项名称
	型号和规格
	单位
	数量
	单价
	小计
	备注

	一、硬件配置部分

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	……
	……
	
	
	
	
	

	以上硬件设备合计
	

	二、软件配置部分

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	……
	……
	
	
	
	
	

	以上应用软件合计
	

	备注：1.若国家税率发生变化导致降低了乙方开票成本的，所节约的成本由甲方享用，甲方减少相应支付的金额。

2.产品明细见附件一《产品及技术服务清单》。

3.技术要求见《四川九洲空管科技有限责任公司某XX全自动检验测试系统采购项目技术协议》。

4.开具13%增值税专用发票。


二、质量要求、技术标准、产品质量保证期限
1.产品质量标准为：供方交付给需方的产品应符合双方约定的质量标准，包括但不限于产品所在行业的行业质量和性能标准、国家标准、双方签订技术、质量协议约定的规范和标准等，若有样品，还需按需方确认的样品质量标准交付。 
2.技术标准：按满足使用要求。
3.供方承诺并保证，供方提供的产品均为全新产品，包含所有组件和零件均为全新，且产品质量符合合同约定标准，产品无质量缺陷，无潜在的安全风险。
4.产品质量保证期限：质保期内，供方对所提供产品质量实行三包（包修、包退、包换），即在质保期内，需方发现供方产品出现非人为原因损坏的，有权要求供方对所提供产品进行包修、包退、包换，并由供方自行承担相应费用。质保期从供方安装调试完毕并经需方验收合格之日起计算，期限为   年。
三、交货地点、方式 
供方自行将产品送到需方所在地—四川省绵阳市科创园区九华路6号或甲方书面指定地点(包括但不限于信函、电子邮件、传真、微信、短信等书面方式)。收货人：      ，联系电话：             。
四、运输方式及到达地点和费用负担
运输方式由供方根据交货时间要求自行决定，产品运送至需方所在地或需方指定地点，运输费用由供方负担。
交付及风险转移
供方应对产品在运输、装卸、安装、调试过程中的损毁、灭失风险负责。产品经供方安装调试完毕，且经需方验收合格并交付需方后，产品的权属及风险转移至需方。
六、交付时外观状态
产品交付需方时应外观完好，无破损、无变形、无掉漆等。
七、包装标准、包装品的处理和费用负担 
1.出厂原包装，适合长途运输及合理的多次搬动，并有良好的防湿、防潮、防震和防腐蚀的能力；包装费用由供方承担，包装物不回收。
2.包装箱内应有装箱清单（应注明所购产品型号、数量）、测试报告、合格证、质保书和保修卡等。
八、随机备品、配件、工具数量及供应办法
供方应按满足需方使用要求以及行业、国家标准，配备足量的备品、备件及工具。产品备品、备件及工具，随产品一并交付。若需方另有需求，双方应在本合同第一条予以明确。
九、验收主体、时间、标准、方法及提出异议期限
1.货到需方现场后，供方应在3日内安装调试完毕；安装调试完毕后，供需双方共同对产品的型号规格、供货数量、产品质量、性能特点、技术参数等方面进行验收；验收标准满足需方使用要求。
2.若产品的质量性能及功能需第三方专业机构检测的，由供方委托有检测资质的第三方机构进行检测。第三方检测机构出具的检测报告为验收条件之一。委托第三方检测产生的费用，由供方承担。
3.异议期：需方在验收过程中，如果发现产品（设备/仪器)的品种、型号、规格、花色和质量、性能、功能等不符合约定，应在发现该问题或第三方检测机构出具检测报告之日起30日内向供方提出书面异议；供方在接到需方书面异议后，应在7日内负责处理完毕，否则，即视为默认需方提出的异议和处理意见。
十、培训
在本合同产品安装、调试完毕后，供方应根据需方的实际需求，对需方使用人员、技术人员等进行培训。供方提供足额的培训资料，培训费用包含在合同总价中，需方无需另行支付任何费用。培训人数和时间，由需方决定，并由需方组织相关人员参加培训。培训地点由需方指定。
十一、结算方式及期限
 (一)结算方式为需方通过本合同中供方提供的银行账号进行转账。
（二）合同款项以转账方式支付：
1.合同履约保证金：合同签订生效后，30个工作日内乙方应按合同总价的5%向甲方支付履约保证金，即      元（人民币：     元整），项目验收合格30个工作日内，甲方以银行电汇方式退还乙方。

2.合同签订生效后，收到供方开具的全额增值税专用发票后三十个工作日内支付供方合同款的30%，即人民币         元（大写：人民币      元整）

3.供方在合同约定时间内将产品交付需方，需方在产品安装调试完毕并验收合格且收到供方开具的全额增值税专用发票后三十个工作日内支付供方合同款的60%，即人民币         元（大写：人民币      元整）；

4.剩余合同尾款作为供方履行售后维保的质保金，产品无质量问题或质量瑕疵，自收到供方全额增值税专用发票之日起12个月后支付供方合同尾款，即人民币        元（大写：人民币     元整）；

5.供方开具__%增值税专用发票。供方未交付发票的，需方付款时间顺延。

6.本合同含税总价主要包括产品价格、包装运输费、安装费、其它费（含技术服务费用、技术资料费、引进技术专利费、各种检测检验试验费、安装调试费、培训技术人员费等）等为完成本合同项目所需的一切费用。

7.税率调整处理：若因国家政策税率发生变化时，按照不含税单价不变原则调整合同价格。

十二、商业秘密的保护
供方对产品（设备/仪器）技术指标及在合同谈判和履行过程中所知悉的需方的所有信息负有保密责任，如因供方原因出现失密，一切责任由供方承担，并赔偿由此给需方造成的损失。本条款长期有效，不因本合同的终止而失效。
十三、售后服务
1.供方应在产品寿命期内对产品做好质量保证和维修服务，应做到及时响应和及时解决。具体执行如下：
供方须保证其售后服务联系电话（合同尾页）7X24小时接通，供方应在收到需方维修维保通知后四川省内24小时、四川省外48小时内派工作人员到达产品现场进行维修维保，并在3日内使产品达到合同约定的质量标准和性能要求。若无法在3日内完成维修维保，供方应立即向需方提供相同的备件，不得影响需方正常生产经营活动的开展。
2.需方发现产品存在质量缺陷，供方应无条件进行保修，并不得收取任何费用。
3.供方如更换售后服务联系电话，应提前3日书面通知需方。
十四、权属及知识产权
1.供方必须保证对所提供的产品具有完整的所有权，产品无抵押，且产品所涉及的知识产权权属无争议。
2.若供方提供的产品或采用的工艺所涉及的知识产权是第三方授权许可使用的，供方须向需方提供相应知识产权许可证明。
3.若是外协加工项目，需方保证提供的图纸等资料无知识产权权属争议；供方必须保证其加工的原材料及采用工艺无知识产权权属争议，且对需方提供的图纸等资料仅用于本合同约定的使用目的，不做他用。除需方书面许可外，供方不得对需方提供的图纸等资料所涉及的知识产权作任何改进。
4.因履行本合同所涵盖项目而产生的知识产权，包括且不限于专利、著作权、专有技术、技术秘密、工艺规范、商标等，属于□需方所有□供需双方共有□供方所有。若新产生的知识产权归一方所有，未经权利方书面允许，另一方无权使用，但供方应授权需方继续使用所采购的产品，不得增加任何费用；若新产生的知识产权归双方共同所有，未经一方书面同意，另一方不得转让该项新知识产权或将该项新知识产权作价入股，在不损害对方直接利益的前提下，双方均有权使用、应用或许可他人使用、应用，所得的收益归各自所有。双方均有权对该项新的共有的知识产权进行后续改进，后续改进的知识产权，归改进方所有。
5.若供方提供的产品或采用的工艺因权属或知识产权侵权等发生争议，由供方承担一切责任。需方有证据证明第三方可能对产品或产品所涉及的知识产权主张权利的，需方有权终止支付相应货款，直至产品恢复到可正常交易状态或者供方另行提供其他相同且无知识产权争议的产品。
十五、违约责任
1.供方逾期交货的，每逾期一日应按照合同总额的0.03%向需方支付违约金，并承担需方因此所受到的损失费用。
2.供方所交产品在质保期内发生非人为原因损坏的，除按本合同第二条承担质保责任外，每发生一次，应向需方支付合同金额5%的违约金。
3.供方因产品包装不符合合同规定，应负责返修或重新包装，并承担由此产生的费用。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，供方应在规定的时间内重新向需方提供完全满足合同要求的产品，并按照损坏或灭失货物价值的10%向需方偿付违约金。
4.质保期内，若因供方售后联系人变更却未书面通知需方或供方故意不履行售后维保服务，导致需方产品无法及时得到售后维保，每发生一次，应向需方支付质保金30%的违约金。同时需方有权聘请其他单位进行维修，发生的一切费用由供方承担。
5.供方产品出现权属及知识产权违约，导致需方被第三方诉讼或主张权利，由供方负责出面处理并承担所有费用，包括但不限于第三方主张的损失赔偿以及诉讼费、律师费、鉴定费、差旅费等维权发生的费用，并负责更换有权利瑕疵的产品，自行承担费用。
供方承诺并同意：若供方违约，按本合同约定应向需方支付的违约金或赔偿需方经济损失，需方有权直接从本合同应付供方款项中直接扣除，应付供方款项不足的，需方有权选择从与供方合作的其他合同价款中予以扣除。如果没有合作的其他合同，供方应直接向需方支付违约金，并应在需方索赔通知送达供方之日起15日内完成支付。

不可抗力
若发生不可抗力事件，如：战争、火灾、台风、洪水、地震、政府行为以及法律法规规定的其他不可抗力事件等，则须由受不可抗力事件影响的一方，取得公证机关的不能履行或不能全部履行或延期履行的有关证明手续，并及时通知另一方。双方同意，可凭此证明，根据不可抗力的影响解除全部或部分相关的违约责任。延迟履行后发生不可抗力事件的，不能免除责任。
十七、安全环保条款
1.供方须严格遵守安全环保法律、法规和相关的安全环保管理制度。
2.供方须保证其具备安全生产资质（安全生产许可证）、安全环保管理制度，且近两年无安全环保主管部门处罚记录，公司设备设施均定期维护保养，安全状况良好，特种设备操作人员均持证上岗。 
3.供方在产品生产过程中具有安全环保技术措施和专项方案，并严格贯彻落实。
十八、廉洁条款
1.供方承诺与需方及所属工作人员（含家属）不存在任何形式的利益关联、利益输送行为，不实施任何可能干扰公平竞争、影响履约的行为，如发现上述行为并经查实，由此给需方造成损失的，由供方承担，通过不正当手段获取的不正当利益，作为违约金赔付需方，并按合同总金额的50%向需方支付违约金。需方有权从任何应付款项（包括但不限于本合同或供需双方合作的其他合同）中直接扣除。同时需方有权单方面解除合同并将供方列入供应商黑名单。
2.供方若遇到需方人员索贿，请及时向需方公司纪委举报，联系人：    ，联系电话：    。
十九、解决合同纠纷的方式
发生争议由双方协商解决，协商不成提交需方所在地人民法院裁决。诉讼期间，除争议条款外，合同其他条款，供方应继续履行。
二十、合同生效：
本合同一式肆份，供方壹份，需方叁份，自双方签字并加盖公司合同专用章或公司公章之日起生效，附件与本合同具有同等法律效力。
二十一、其它未尽事宜，双方可签订补充协议。
（以下为签字页，无正文）
	供方（盖章）： 
地址： 
委托代理人：
电话/传真： 
开户银行： 
账号： 
纳税人识别号： 
	需方（盖章）：      
地址：             
委托代理人：
电话/传真：         
开户银行：         
账号：          
纳税人识别号：          


附件一：产品及技术服务清单

	序号
	分项名称
	型号和规格
	单位
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	……
	……
	
	
	


第七章 投标文件格式

（一）投标文件封面格式

投标文件

项目名称：                                     

项目编号：                           

投标人名称：        （加盖投标人公章）

投标日期：      年    月    日

附件1：投标函

一、投标函
四川国锃招标代理有限公司：

我方全面研究了 “               ”项目招标文件（招标编号：         ），决定参加贵单位组织的本项目投标，遵守招标规则，维护正常的招标秩序。我方授权        （姓名、职务）代表我方        （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1.我方自愿按照招标文件规定的各项要求向招标人提供所需设施设备，保证提供的材料等的所有权及知识产权等权利无瑕疵，并保证报价不高于市场平均价。总投标价为（含税）人民币         元（大写             ）。

2.一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后   日内完成履约，并交付招标人验收、使用。

3.我方同意按照招标文件的要求，向贵单位缴纳人民币       元（大写：               ）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金，同时，接受失信行为记录、曝光通报、罚款、一定时期禁入等相关处理：

（1）如果我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应招标文件的投标文件；

（3）在投标过程中有违法违规违纪行为（如采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；恶意串通；恶意质疑、投诉；向相关人员行贿或提供其他不正当利益）；

（4）我方无正当理由不按照招标文件要求提交履约保证金；在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照招标文件要求与招标人签订并履行合同。

4.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确完整的。

5.我方同意本次招标的投标有效期为开标后90天。特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前书面要求我方同意延长有效期。我方如拒绝延长投标有效期，将不得再参与该项目后续招标活动。如同意延长投标有效期，我方不能修改投标文件。

6.我方完全理解招标人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人名称：                （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

投标日期：

附件2：具有独立承担民事责任的能力

1.投标人为企业（包括合伙企业）,应提供工商营业执照或提供由市场监管部门核发的法人或者其他组织统一社会信用代码的营业执照（复印件加盖投标人公章）；

2.投标人属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，提供企业分支机构营业执照或统一社会信用代码的营业执照（复印件加盖投标人公章）；

3.投标人为其他组织的，提供事业单位法人证书或执业许可证等证明文件（复印件加盖投标人公章）。

附件3：具有良好的商业信誉

商业信誉承诺书

四川国锃招标代理有限公司：

             （投标人名称）郑重承诺：

             （投标人名称）在参加本次投标活动前具有良好的商业信誉。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。

投标人名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：      年      月     日

注：投标人在参加招标活动前，被纳入法院、市场监管部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，不能认定为具有良好的商业信誉。

附件4：具有健全的财务会计制度

具有健全的财务会计制度的承诺书

四川国锃招标代理有限公司：

             （投标人名称）郑重承诺：

             （投标人名称）具有健全的财务会计制度。
本单位对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。

投标人名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：      年      月     日

1.提供2024年度或2023年度的经审计的财务审计报告复印件加盖投标人公章，审计报告应当包含报告正文、资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表（如有）、附注，报告正文应当有会计师事务所公章，2个注册会计师的签字和盖章。报表字迹应清晰可辨识。

2.如因单位性质（军内单位、事业单位等）无法提供审计报告的，可以提供经单位盖章的2024年度或2023年度的财务报表复印件加盖投标人公章或具有健全的财务会计制度的承诺函。

注：科研院所、高等院校等事业单位、军内单位因特殊原因无法提供以上材料的，应在其投标文件中就其单位性质以及无法出具的原因作出书面说明。
附件5：具有履行合同所必须的设备和专业技术能力

具有履行合同所必须的设备和专业技术

能力的承诺书

四川国锃招标代理有限公司：

             （投标人名称）郑重承诺：

             （投标人名称）参加本次投标活动，具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。

投标人名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：      年      月     日

附件6：具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

具有依法缴纳税收和社会保障资金良好

记录的承诺书

四川国锃招标代理有限公司：

             （投标人名称）郑重承诺：

             （投标人名称）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。

投标人名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：      年      月     日

注：

1.投标人提供近一年内不少于6个月的缴纳税收的银行电子回单（票据）或税务部门出具的纳税证明或者纳税申报资料（复印件加盖投标人公章）。

2.投标人提供近半年内连续不少于3个月的缴纳社保的银行电子回单（票据）或社保部门出具的社保缴纳证明材料（复印件加盖投标人公章）。

附件7：参加本次投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录
参加本次投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录的书面声明

四川国锃招标代理有限公司：

             （投标人名称）郑重声明：

             （投标人名称）在参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行为）。

本单位对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。

特此声明。

投标人名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：      年      月     日

注：投标人参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。参照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款 “较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）中相关规定：“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
附件8：法定代表人为中华人民共和国国籍，未拥有境外永久居留权（含港澳台）的书面声明
法定代表人为中华人民共和国国籍，未拥有境外永久居留权（含港澳台）的书面声明

四川国锃招标代理有限公司：

             （投标人名称）郑重声明：

             （投标人名称）的法定代表人为中华人民共和国国籍，未拥有境外永久居留权（含港澳台）。

本单位对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。

特此声明。

投标人名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：      年      月     日

附件9：根据项目特殊要求设置的特定条件所提供的证明材料

附件10：法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

四川国锃招标代理有限公司：

兹声明：  （姓名） 系    （投标人名称）   的法定代表人（职务      ），为我方“      项目名称    ”项目（项目编号： ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（签字或盖法定代表人章）：

投标人名称：         （盖章）

投 标 日 期：      年      月     日

注：1.法定代表人亲自参加提供；

2.必须附法定代表人身份证（复印件）；
3.投标人属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，提供分支机构负责人身份证明，并附分支机构负责人身份证（复印件）。

附件11：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书
四川国锃招标代理有限公司：

本授权声明：     （投标人名称）       （法定代表人姓名、职务）授权     （被授权人姓名、职务）为我方               项目（招标编号：）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：                    （盖章）

授权时间：      年      月     日
注：1.非法人参加提供法定代表人授权委托书；
2.附法定代表人身份证和代理人身份证的复印件或扫描件加盖鲜章。

附件12：开标一览表

开标一览表

项目名称：四川九洲空管科技有限责任公司某XX全自动检验测试系统采购招标 

项目编号：SCGZ招【2025】4-03号
	项 目
	投标总价（含税）（元）
	备注

	四川九洲空管科技有限责任公司某XX全自动检验测试系统采购招标
	 
	

	 


注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括：主要包括设计费、设备费、包装运输费、安装费、其它费（含技术服务费用、技术资料费、引进技术专利费、各种检测检验试验费、安装调试费、培训技术人员费等）等为完成本项目所需的一切费用。

2.“开标一览表”需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人公章。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：      年      月     日

附件13：分项报价明细表

分项报价明细表
	序号
	品名
	品牌及规格型号
	数量
	单位
	含税单价（元）
	小计（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	合计（含税）：    元（大写：      ）


注：1.报价主要包括设计费、设备费、包装运输费、安装费、其它费（含技术服务费用、技术资料费、引进技术专利费、各种检测检验试验费、安装调试费、培训技术人员费等）等为完成本项目所需的一切费用。

2.合计金额应与“开标一览表”投标总价保持一致。
投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：      年      月     日

附件14：商务应答表

商务应答表

	序号
	内容
	招标要求
	投标应答
	备注

	1
	交货期
	合同签字生效后9个月内完成交付、安装测试及验收
	
	

	2
	交货地
	四川九洲空管科技有限责任公司
	
	

	3
	保修及售后服务


	保修及售后服务要求如下：

投标方应制定产品运行维护计划；

投标方应提供终生免费的技术支持，并协助招标方解决开发过程中遇到的技术问题。对于招标方提出的技术请求，投标方保证24h内通过电话、传真、电子邮件、公司互联网主页信息发布等方式向招标方提供远程咨询；对远程咨询不能解决的技术请求，投标方保证48h内进行现场支持；

投标方应不定期向招标方提供含有软件最新功能描述、软件使用技巧、用户实例、最新研究动态等内容的相关资料；

系统验收测试合格后，投标方应提供全系统三年的质保期。保修期内由于设备自身质量问题引发的任何问题或故障，将免费更换和维修，提供设备使用软件的免费升级服务，免费提供1年内系统升级服务，保证招标方使用的为最新版本。


	
	

	4
	付款方式
	1.合同签订生效后，收到供方开具的全额增值税专用发票后三十个工作日内支付供方合同款的30%；

2.供方在合同约定时间内将产品交付需方，需方在产品安装调试完毕并验收合格且收到供方开具的全额增值税专用发票后三十个工作日内支付供方合同款的60%；

3.剩余合同尾款作为供方履行售后维保的质保金，产品无质量问题或质量瑕疵，自收到供方全额增值税专用发票之日起12个月后支付供方合同尾款。
	
	


注：投标人必须据实填写（备注中可注明是否响应，也可注明正、负或无偏离），不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：      年      月     日
附件15：技术响应表

技术响应表

	序号
	招标文件要求
	投标响应
	正/负偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


此表可延长

注：1.投标人按照招标文件“第五章技术标准和要求”要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。

2.投标人必须按顺序对照填写，注明正、负或无偏离

3.投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：      年      月     日
附件16：投标人基本情况表

投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


投标人名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：      年      月     日

附件17：投标人类似项目业绩一览表

投标人类似项目业绩一览表

	序

号
	用户名称
	项目名称
	用户地址
	用户联系人

及电话
	实施时间
	合同

金额
	完成

项目

质量
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


此表可延长

注：投标人以上业绩需提供有关书面证明材料。

投标人名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：      年      月     日

附件18：投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

	类别
	职务
	姓名
	职称
	常住地
	资格证明（附复印件）

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业

	管理

人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	技术

人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	服务

人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


   注：投标人拟投入本项目管理、技术、服务人员必须与中标后提供管理、技术、服务的人员全部保持一致，在中标之日起至服务期限截止前未经招标人同意不得擅自更换人员，如擅自更换将承担相应违约责任。
投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：      年      月     日

附件19：评分标准中需要提供的文件和资料
注：

1.对照招标文件关于采购需求与评分办法等具体要求应当据实提供的其他资料、相关说明等，以及投标人认为可以提供的其他证明资料、相关说明等，格式自拟，据实自行提供，不作强制性要求。
2.在投标文件已描述或提供了的，不必重复，不齐将扣相应分，未提供将不得相应分。

正本或副本
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