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[bookmark: _Toc191565455][bookmark: _Toc2102][bookmark: _Toc166145804][bookmark: _Toc4722][bookmark: _Toc166145812]第一章  招标公告 
[bookmark: _Toc172564455][bookmark: _Toc191565456][bookmark: _Toc173422329]广东依顿电子科技股份有限公司中央开料全自动开料线采购招标公告

[bookmark: _Toc166145805][bookmark: _Toc152850814][bookmark: _Toc6621][bookmark: _Toc191565457][bookmark: _Hlk152776497]1.招标条件
[bookmark: _Hlk130977909]本招标项目广东依顿电子科技股份有限公司中央开料全自动开料线采购，招标人为广东依顿电子科技股份有限公司，招标项目资金已落实。该项目已具备招标条件，现委托中航技国际经贸发展有限公司对本项目进行公开招标。
[bookmark: _Toc152850815][bookmark: _Toc166145806][bookmark: _Toc191565458][bookmark: _Toc18739]2.项目概况与招标范围
2.1项目名称：广东依顿电子科技股份有限公司中央开料全自动开料线采购；
2.2招标编号：0730-2511SZ0163/01；
2.3 招标范围：为提高开料工序自动化水平及减少搬运，精益生产，开料工序计划购买全自动开料线；采购数量：1、全自动开料线投标方根据招标要求自行设计；2、半自动开料线1条。
2.4交货地点：广东省中山市招标人指定地点；
2.5交货期：签订合同后150天；
2.6保修期：2年。
[bookmark: _Toc166145807][bookmark: _Toc15236][bookmark: _Toc152850816][bookmark: _Toc191565459]3.投标人资格要求
3.1具有独立承担民事责任的能力【提供营业执照复印件】；
3.2具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【提供承诺书】；
3.3业绩要求：投标人2022年1月1日至招标公告发布之日有类似业绩至少1项【以合同签订时间为准，类似业绩指自动开料线项目的业绩，提供合同关键页】
3.4参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录【提供承诺书】； 
3.5具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供承诺书】；
3.6投标人未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，信用中国（网址：https://www.creditchina.gov.cn/），提供上述网站的相应截图】；
3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一包的招标活动。生产型企业生产场地为同一地址的，销售型企业之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系【提供承诺书】；
3.8本项目不允许联合体投标。
[bookmark: _Toc191565460][bookmark: _Toc166145808][bookmark: _Toc152850817][bookmark: _Toc7173][bookmark: _Toc152850818][bookmark: _Toc27345]4.招标文件的获取
[bookmark: page10]4.1凡有意参加投标的，请于2025年9月30日至2025年10月14日17:00，前往深圳市福田区华富路南光大厦605室购买招标文件，招标文件不支持邮寄。（备注：购买前请先电话联系，工作时间9:00-11:30，14:00-17:00）。
4.2招标文件售价人民币500元，售后不退。
[bookmark: _Toc166145809][bookmark: _Toc191565461]5.投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年10月21日10时00分（北京时间），开标地点为广东省中山市三角镇高平工业区88号广东依顿电子科技股份有限公司B会议室（注：厂区门岗需要办入厂手续，请投标人预留足够的时间，以免迟到，迟到递交的投标文件将被拒收）。
5.2逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
[bookmark: _Toc10611][bookmark: _Toc166145810][bookmark: _Toc152850819][bookmark: _Toc191565462]6.发布公告的媒介
[bookmark: _Toc14507][bookmark: _Toc152850820]本公告在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）发布。本公告在各媒体被转载发布的文本如有不同之处，以在中国招标投标公共服务平台发布的文本为准。
[bookmark: _Toc166145811][bookmark: _Toc191565463]7.联系方式
招标人：广东依顿电子科技股份有限公司
地   址：广东省中山市三角镇高平工业区88号
联系人：何忠科
电   话： 0760-89936620


招标代理公司名称：中航技国际经贸发展有限公司
地址：北京市朝阳区慧忠路5号远大中心B座20层 
深圳分公司：中航技国际经贸发展有限公司深圳分公司
深圳分公司详细地址：广东省深圳市福田区华富路口南光大厦605室
联系人：王先生、马先生
电话：0755-25322990、0755-25320827
电子邮箱：aited@aitedsz.cn、mac092@avic.com

异议接收部门：中航技国际经贸发展有限公司
联系人：马闯
电话：0755-25320827
电子邮箱：q470856@163.com

招标监督部门：广东依顿电子科技股份有限公司审计法务部 
联系方式：0760-23389515
联系邮箱：etimpeach@foxmail.com
 


[bookmark: _Toc191565464]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc191565465][bookmark: _Toc166145813][bookmark: _Toc557]投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	招标人：广东依顿电子科技股份有限公司
地  址：广东省中山市三角镇高平工业区88号
联系人：何忠科
电  话：0760-89936620

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理公司名称：中航技国际经贸发展有限公司
深圳分公司详细地址：广东省深圳市福田区华富路口南光大厦605室
联系人：王先生、马先生
电话：0755-25322990、0755-25320827
电子邮箱：aited@aitedsz.cn、mac092@avic.com

	1.1.4
	招标项目名称
	广东依顿电子科技股份有限公司中央开料全自动开料线采购 

	1.2.1
	资金来源及比例
	企业自筹100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实 

	1.3.1
	招标范围
	详见“招标公告”。

	1.3.2
	交货期
	签订合同后150天

	1.3.3
	交货地点
	广东省中山市招标人指定地点

	1.3.4
	质量标准
	按国标、部标或行业标准要求制造、验收，需进口的应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

	1.3.5
	技术性能指标
	详见第五章 供货要求

	1.4.1
	投标人资质条件、能力、信誉
	详见“招标公告”。

	[bookmark: page15]1.4.2
	是否接受联合体投标
	■不接受
□接受

	1.4.3
	投标人不得存在的其他情形
	（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
（4）为本招标项目的招标代理机构；
（5）被依法暂停或者取消投标资格；
（6）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（7）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（8）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准，行政处罚决定或法律文书需有明确写明是因发生重大产品质量问题而产生的处罚）；
（9）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
（10）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；
（11）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；
（12）拖欠工人工资，情节严重被行政管理部门向社会公布且在公布的期限内的；
（13）重新招标后，原投标人在前次投标中有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。
（14）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的，以及经电子招标平台检测、提示出现投标人之间上传电子投标文件的MAC地址相同的；
（15）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
（16）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（17）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；
（18）不同投标人的投标文件相互混装的；
（19）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；
（20）法律法规规定的其他串通投标情形。

	1.9.1
	投标预备会
	■不召开
□召开，召开时间：/
召开地点：/

	1.10.1
	分包
	■不允许
□允许，分包内容要求：/
分包金额要求：/
对分包人的资质要求：/

	1.11.1
	实质性要求和条件
	招标文件中标注“*” 号或注明为“关键指标”，对这些关键指标的任何负偏离将导致投标被否决。

	1.11.3
	技术支持资料（本项目不需要）
	技术支持资料形式（提供任意一种形式）：
1、制造商公开发布的印刷资料或制造商互联网主页上的产品说明
2、检测机构出具的检测报告
3、技术方案（或技术描述）

	1.11.4
	偏差
	□不允许
■允许，偏差范围：招标文件中带*号指标不满足或未响应，投标将被否决。商务和技术条款超过5项（不含5项）非*号指标不满足或未响应，投标将被否决。

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	答疑、澄清、补充文件等其他文件

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	时间：投标文件递交截止之前10日

	
	
	形式：通过书面形式（包括所提问题的可编辑word版本和所提问题的盖章扫描件PDF版本）发送至代理机构邮箱，同时电话通知代理机构

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	招标文件澄清以书面形式发出，同时将澄清发给每个已购买招标文件的潜在投标人。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清
	时间：关于招标文件的澄清文件发出日期后1个日历天内若未能及时确认收到文件所造成的一切后果由投标人自行承担。

	
	
	形式：书面形式

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	招标文件修改以书面形式发出，同时将发给每个已购买招标文件的潜在投标人。

	[bookmark: page16]2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改
	时间：关于招标文件的澄清文件发出日期后1个日历天内若未能及时确认收到文件所造成的一切后果由投标人自行承担。

	
	
	形式：书面形式

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	详见招标文件

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	一般计税方法 

	3.2.3
	报价方式
	固定总价

	3.2.4
	最高投标限价
	□无
■有，最高投标限价为人民币12,000,000.00元，投标人投标报价不得超过最高投标限价，否则投标将被否决。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	1、投标人的投标总价不得超过最高投标限价，否则其投标将被否决，投标人只允许有一个报价，招标人和招标代理机构不接受有任何选择性的报价。
2、本项目投标报价采用“固定总价”报价，请投标人结合市场价格及企业实际成本合理报价，因投标报价原因导致投标人蒙受损失的责任将由投标人自行承担。
3、投标报价包括但不限于货物制造或采购、交货、安装、调试交付使用、质保过程中所发生的全部成本、费用、风险、利润和税金。

	3.3.1
	投标有效期
	150日历天

	3.4.1
	投标保证金 
	是否要求投标人递交投标保证金：
■要求
投标保证金金额为：¥240000元（人民币贰拾万元整）
1、投标保证金的缴纳时间：投标截止时间前。
2、投标保证金的缴纳形式：电汇、保函
（1）若采用电汇形式，投标人须登录中航招标网（https://www.avicbid.com）创建虚拟子账户，在线缴纳投标保证金。投标保证金应当从投标人基本账户转出，并在投标文件中附上基本账户开户证明，否则投标将被否决。
【具体路径】：项目管理--我参与的项目--参与项目--保证金
【具体操作】：详见网站帮助中心--投标人投标操作手册
注：该投标保证金收取账号为系统自动生成的虚拟子账户，即系统生成的每家投标人虚拟子账号不一致，对于其他投标人及其他项目均无效，切记不要重复使用。电汇时间以银行到账时间为准。投标人自行承担未能按时到账的所有责任。
（2）若采用保函形式，投标人须在投标截止时间前自行办妥投标保函手续，无格式要求；保函应注明项目名称，保函额度等信息，保函额度不少于招标文件规定的金额。纸质保函原件密封随投标文件一起递交，并将复印件加盖公章附于投标文件中，电子保函需将电子保函打印件加盖公章附于投标文件中并将担保机构出具的电子保函源文件通过U盘的形式递交。
□不要求

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	（1）除不可抗力外，投标人在投标截止时间后至投标有效期截止前撤销、撤回或修改其投标文件的；
（2）中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，或在签订合同同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或在招标文件规定的期限内拒不提交所要求的履约保证金的；
（3）投标人有弄虚作假、串通投标或者投标人有符合招投标相关法律法规或招标文件规定的关于可予没收投标保证金情形的，投标保证金将被招标人没收。

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	■无
□有，具体要求：/

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	2024年1月1日至2024年12月31日

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	2022年1月1日至今

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求
	近三年发生的重大诉讼及仲裁情况（若有），格式自拟

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	■不允许
□允许

	3.7.3
	投标文件签字或盖章要求
	投标文件按格式要求盖章、签字（或盖章）；涂改处加盖投标人单位公章及法定代表人签字（或盖章）。

	3.7.3（2）
	投标文件份数
	投标文件：正本1份，副本4份
电子文件：1份，附光盘，电子版内容为纸质盖章投标文件的扫描件PDF格式，且需同正本内容完全一致。
注：本项目商务、技术装订成一册。

	3.7.3（3）
	投标文件是否需分册装订
	■不需要
□需要，分册装订要求：

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	投标人名称： 
投标人地址：
（项目名称）招标项目投标文件
招标编号：
在2025年10月21日10时前不得开启

	4.2.1
	投标截止时间
	2025年10月21日10时00分 

	4.2.2
	递交投标文件地点
	广东省中山市三角镇高平工业区88号广东依顿电子科技股份有限公司B会议室（注：厂区门岗需要办入厂手续，请投标人预留足够的时间，以免迟到，迟到递交的投标文件将被拒收）

	4.2.3
	投标文件是否退还
	■否
□是，退还时间：/

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：广东省中山市三角镇高平工业区88号广东依顿电子科技股份有限公司B会议室（注：厂区门岗需要办入厂手续，请投标人预留足够的时间，以免迟到，迟到递交的投标文件将被拒收）

	5.2（4）
	开标程序
	投标人少于三个的，将不予开标。
开标顺序：随机。
开标程序：宣布开标纪律-公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称-宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名-当众开标-投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认-开标结束

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人或以上单数
评标专家确定方式：开标前从专家库中随机抽取 

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	 1-3名

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：中国招标投标公共服务平台
公示期限：不少于3日

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
■否

	7.6.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：
□要求；
履约保证金的金额：/
履约保证金的形式：/
履约保证金的有效期：/
■不要求

	[bookmark: page18]9
	是否采用电子招标投标
	■否
□是，具体要求：/

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	其他内容
	1、投标文件中有含义不明确、明显文字或者计算错误的内容，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，投标人应当按照评标委员会的要求进行回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
2、除投标须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。招标人在收到评标报告后3日内，公示中标候选人。中标候选人公示结束且无异议，招标人将根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人并向中标人发出中标通知书。中标通知书发出之日起30日内，中标人应按照招标文件和中标人的投标文件与招标人订立书面合同。中标人不得与招标人再订立背离合同实质性内容的其他协议。 
3、本项目代理服务费为固定金额：10870.00（大写：壹万零捌佰柒拾元整），由中标人向招标代理机构支付。
4、中标候选人或中标人在公示期间受到质疑的，招标人有权要求受质疑人针对质疑事项进行说明并在 3 天内提供相关资料进行核实。受质疑人须无条件进一步提供招标所需资料并给予配合协助，一经发现弄虚作假，招标人有权要求其赔偿招标人损失。已作为中标候选人的，不予确定为中标人，已中标的，不予授标。

	*10.2
	知识产权（实质性要求，不允许偏离）
	卖方保证，合同货物制造所使用的技术为其依法拥有专利权或专有技术或其他知识产权的技术、或其依法拥有使用权的技术；合同货物所使用的商标为其合法拥有或合法使用的商标。卖方同时保证，买方购买并运行合同设备不会遭受任何第三方提出的侵犯专利权、专有技术、商标权或其他知识产权的指控；如买方因此遭受任何第三方提出的侵犯知识产权的指控，由卖方应诉并全额赔偿买方的损失。

	*10.3
	商标、专利（实质性要求，不允许偏离）
	中标人应保证招标人使用中标人设备时，不受到第三方关于侵犯设计、工艺、方案、技术资料、软件、商标、专利、外协产品等一切方面的指控。

	*10.4
	付款方式（实质性要求，不允许偏离）
	合同签订生效后30天内支付合同金额30%预付款；
设备安装调试完毕后且经招标人试机合格后(招标人出具试机报告载明试机合格后)30 天内支付合同金额的40%；
设备正常运行后且经验收合格之日起 40 天内支付合同金额的30%。

	10.5
	异议
	1、投标人对现场开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。
2、潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内通过书面形式向招标人提出。异议应当包括下列内容：
（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；
（二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；
（三）异议事项的基本事实；
（四）相关请求及主张；
（五）有效线索和相关证明材料。 
异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。

	10.6
	其他
	招标文件涉及到包括但不限于资质证书、合同、检测报告、证明材料等，投标人需提前准备（不需密封在投标文件中），如评标时需查看相应原件，投标人需接到通知后48小时内递交，复印件与原件必须一致，出现不一致时，其投标将被否决。
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[bookmark: page19][bookmark: _Toc166145814][bookmark: _Toc7529][bookmark: _Toc191565466]1.总则
[bookmark: _Toc152850824][bookmark: _Toc191565467][bookmark: _Toc166145815]1.1 招标项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc166145816][bookmark: _Toc191565468][bookmark: _Toc152850825]1.2 招标项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc152850826][bookmark: _Toc166145817][bookmark: _Toc191565469]1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。
1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。
1.3.4 质量标准：见投标人须知前附表
1.3.5 技术性能指标：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc191565470][bookmark: _Toc152850827][bookmark: _Toc166145818]1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
（5）其他要求：见投标人须知前附表。
投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。
[bookmark: page20]需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则其相关投标均无效。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
（4）为本招标项目的招标代理机构；
（5）被依法暂停或者取消投标资格；
（6）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（7）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（8）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准，行政处罚决定或法律文书需有明确写明是因发生重大产品质量问题而产生的处罚）；
（9）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
（10）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；
（11）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；
（12）拖欠工人工资，情节严重被行政管理部门向社会公布且在公布的期限内的；
（13）重新招标后，原投标人在前次投标中有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。
法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
[bookmark: page21][bookmark: _Toc166145819][bookmark: _Toc152850828][bookmark: _Toc191565471]1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
[bookmark: _Toc191565472][bookmark: _Toc166145820][bookmark: _Toc152850829]1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc191565473][bookmark: _Toc152850830][bookmark: _Toc166145821]1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
[bookmark: _Toc166145822][bookmark: _Toc191565474][bookmark: _Toc152850831]1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc166145823][bookmark: _Toc191565475][bookmark: _Toc152850832]1.9 投标预备会
1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc152850833][bookmark: _Toc191565476][bookmark: _Toc166145824]1.10 分包
1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。
1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。
[bookmark: _Toc152850834][bookmark: _Toc191565477][bookmark: _Toc166145825]1.11 响应和偏差
[bookmark: _Toc28892][bookmark: _Toc166145826][bookmark: page22]1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。
1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。
1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。（本项目不需要）
1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。
1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。
[bookmark: _Toc191565478]2.招标文件
[bookmark: _Toc166145827][bookmark: _Toc191565479][bookmark: _Toc152850836]2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）供货要求；
（6）投标文件格式；
（7）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件组成部分。
[bookmark: _Toc191565480][bookmark: _Toc152850837][bookmark: _Toc166145828]2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。
[bookmark: page23]2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。
2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。
[bookmark: _Toc152850838][bookmark: _Toc191565481][bookmark: _Toc166145829]2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。
[bookmark: _Toc152850839][bookmark: _Toc166145830][bookmark: _Toc191565482]2.4 招标文件的异议
[bookmark: _Toc6596]投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
[bookmark: _Toc166145831][bookmark: _Toc191565483]3.投标文件
[bookmark: _Toc191565484][bookmark: _Toc166145832][bookmark: _Toc152850841]3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
（1）投标函
（2）开标一览表
（3）分项报价表
（4）技术规格偏离表
（5）商务条款偏离表
（6）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书
（7）投标保证金
（8）资格审查资料
（9）投标设备技术性能指标的详细描述
（10）技术服务和质保期服务计划
（11）其他资料
投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。
3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1所指的投标保证金。 
[bookmark: _Toc152850842][bookmark: _Toc166145833][bookmark: _Toc191565485]3.2 投标报价
3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。
3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。
3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。
3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。
3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc166145834][bookmark: _Toc191565486][bookmark: _Toc152850843]3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 150 天。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。
[bookmark: _Toc166145835][bookmark: _Toc191565487][bookmark: _Toc152850844]3.4 投标保证金
[bookmark: page25]3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；
（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。
[bookmark: _Toc166145836][bookmark: _Toc152850845][bookmark: _Toc191565488]3.5 资格审查资料 
除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。
[bookmark: _Toc152850846][bookmark: _Toc191565489][bookmark: _Toc166145837]3.6 备选投标方案
3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。
3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上项目方案的，视为提供备选方案。
[bookmark: _Toc166145838][bookmark: _Toc191565490][bookmark: _Toc152850847]3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关项目期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.3（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。
（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。
（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

[bookmark: _Toc191565491][bookmark: _Toc15672][bookmark: _Toc166145839]4.投标
[bookmark: _Toc152850849][bookmark: _Toc191565492][bookmark: _Toc166145840]4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。 
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
[bookmark: _Toc191565493][bookmark: _Toc166145841][bookmark: _Toc152850850]4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4招标人收到投标文件后，不向投标人出具签收凭证。
4.2.5逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

[bookmark: page28][bookmark: _Toc166145842][bookmark: _Toc152850851][bookmark: _Toc191565494]4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3项的要求签字或盖章。 
4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。
4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
[bookmark: _Toc166145843][bookmark: _Toc8327][bookmark: _Toc191565495]5.开标
[bookmark: _Toc191565496][bookmark: _Toc166145844][bookmark: _Toc152850853]5.1 开标时间和地点 
招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。
[bookmark: _Toc191565497][bookmark: _Toc166145845][bookmark: _Toc152850854]5.2 开标程序
5.2.1主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；
（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（6）开标结束。
[bookmark: _Toc152850855][bookmark: _Toc191565498][bookmark: _Toc166145846]5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
[bookmark: _Toc191565499][bookmark: _Toc166145847][bookmark: _Toc21767]6.评标
[bookmark: _Toc152850857][bookmark: _Toc191565500][bookmark: _Toc166145848]6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
[bookmark: _Toc191565501][bookmark: _Toc166145849][bookmark: _Toc152850858]6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: page30][bookmark: _Toc191565502][bookmark: _Toc152850859][bookmark: _Toc166145850]6.3 评标
6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc191565503][bookmark: _Toc166145851][bookmark: _Toc1515]7.合同授予
[bookmark: _Toc166145852][bookmark: _Toc152850861][bookmark: _Toc191565504]7.1 中标候选人公示
招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 天。
[bookmark: _Toc166145853][bookmark: _Toc191565505][bookmark: _Toc152850862]7.2 评标结果异议
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
[bookmark: _Toc152850863][bookmark: _Toc166145854][bookmark: _Toc191565506]7.3 中标候选人履约能力审查
中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。
[bookmark: _Toc191565507][bookmark: _Toc166145855][bookmark: _Toc152850864]7.4 定标
按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。
[bookmark: _Toc166145856][bookmark: _Toc152850865][bookmark: _Toc191565508]7.5 中标通知
在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
[bookmark: _Toc166145857][bookmark: _Toc191565509][bookmark: _Toc152850866]7.6 履约保证金
[bookmark: page31]7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc191565510][bookmark: _Toc166145858][bookmark: _Toc152850867]7.7 签订合同
7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
[bookmark: _Toc191565511][bookmark: _Toc166145859][bookmark: _Toc2819]8.纪律和监督
[bookmark: _Toc152850869][bookmark: _Toc191565512][bookmark: _Toc166145860]8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc152850870][bookmark: _Toc191565513][bookmark: _Toc166145861]8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
[bookmark: _Toc166145862][bookmark: _Toc152850871][bookmark: _Toc191565514]8.3 对评标委员会成员的纪律要求
[bookmark: page32]评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: _Toc152850872][bookmark: _Toc166145863][bookmark: _Toc191565515]8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc152850873][bookmark: _Toc166145864][bookmark: _Toc191565516]8.5 投诉
8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。
[bookmark: _Toc27552][bookmark: _Toc166145865][bookmark: _Toc191565517]9.是否采用电子招标投标
本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc191565518][bookmark: _Toc5261][bookmark: _Toc166145866]10.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

[bookmark: page33][bookmark: page45][bookmark: _Toc166145874][bookmark: _Toc191565519]
第三章  评标办法（综合评估法）
[bookmark: _Toc152850883][bookmark: _Toc166145875][bookmark: _Toc191565520]评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	
	
	

	1
	评标方法
	中标候选人排序方法
	1、 本次评标采用综合评估法。
2、评标时如果满足招标文件实质性要求的投标人不足三家，如评标委员会认定剩余投标不具备竞争性，将不推荐中标候选人，本项目将重新招标。如评标委员会认定剩余投标具备竞争性，将继续评审，推荐至少一个中标候选人。
3、评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如技术得分也相等，则对具有相同情况的投标人，按中标候选人数量规定，由评标委员会采用记名投票的方式，确定中标候选人的排序。

	
	
	
	

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的规定

	
	
	备选投标方案
	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照和组织机构代码证
	符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证

	
	
	资质要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	业绩要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	财务要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	信誉要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定

	
	
	不存在禁止投标的情形
	不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定

	
	
	
	

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定

	
	
	
	

	
	
	交货期
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定

	
	
	
	

	
	
	技术性能指标
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.5 项规定

	
	
	交货地点
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定

	
	
	
	

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定

	
	
	权利义务
	符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件

	2.2.1
	分值构成
（总分 100 分）
	商务部分：20分
技术部分：50分
投标报价：30分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	全部有效投标报价的平均值作为基准价。

	2.2.4
(1)
	商务部分（20分）
	同类业绩（15分）
	1.评审标准：
投标人从2022年1月1日至今，以合同签订时间为准，具有类似项目业绩（类似业绩指：自动开料线类），资格证明的业绩不计算得分，后1个业绩开始计算分数，每提供一项业绩得3分，满分15分。（同一家采购单位签署的合同只算一项业绩）
2.证明文件：
投标人需提供采购合同文本关键页复印件，加盖投标人公章，原件备查。未提供证明文件者或提供的证明文件不符合要求（或不清晰）导致评委无法辨别，一律作不得分处理。

	
	
	资质证书（3分）
	1.评审标准：
投标人具有质量管理体系认证证书、国家高新技术企业认证证书的，每提供一项得1.5分，满分3分。
2.证明文件：
需提供有效期内的证书复印件或国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）（或全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page））的网页截图，体系认证日期必须在招标文件发布之前。无法查询、体系认证时间不符，未提供或提供不全不得分。

	
	
	企业信用证书（2分）
	1.评审标准：
投标人具有2022年1月1日以来获得的资信评估机构或银行开具的信用等级AAA级及以上证书的得2分。
2.证明文件：
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]投标人需提供有效期内证书复印件，未提供或提供不全不得分。

	2.2.4（2）
	技术部分（50分）

	技术方案完整性、准确性和合理性（35分）
	投标技术方案（含设备总体的技术方案包括设备详细介绍、配置、设备的技术性能、设备性能及技术服务，运输、安装调试方案等）完全符合招标文件要求，且准确、完整、合理可行，技术参数满足招标要求得25-35分；投标技术方案基本符合招标文件要求，且较为准确、完整、可行得14-24分；投标技术方案基本符合招标文件要求，但不完整或不合理得1-13分；无技术方案要求得0分。

	
	
	交货期（3分）
	满足招标要求不得分，交货期每提前30天加1.5分，满分3分。提前不足30天，不加分。

	
	
	保修期（5分）
	自项目整体验收之日起24个月为质保期，质保期与招标文件一致的不得分，每增加3个月质保期得1分，满分5分。
投标文件中应有保修期书面承诺，否则不予计分。

	
	
	培训方案（4分）
	对项目培训方案及措施进行评价：
培训方案及措施安排合理，切实可行，优于招标文件服务需求的得4分；
培训方案及措施安排较合理，满足招标文件服务需求的得2分；
培训方案及措施安排基本满足招标文件服务需求的得1分；
未提供项目培训方案及措施的不得分。

	
	
	售后服务（3分）
	对售后服务方案、售后服务体系进行评价：
满足招标文件要求，售后服务体系完善，售后服务方案完整、合理且针对性强的得3分；
满足招标文件要求，售后服务体系较完善的，售后服务方案较完整、较合理得2分；
满足招标文件要求，售后服务体系不完善，售后服务方案不完整的得1分；
未提供得0分。

	2.2.4（3）
	投标报价（30分）
	评标基准价：全部有效投标报价的平均值作为基准价。投标人的报价每高于或低于基准价1%,扣0.5分，投标报价满分为30分。
（报价得分小数点后保留两位）

	注：1.评委评分后，所有评委评分的算术平均值，作为该投标人的最终得分；
2.本办法计算过程中分值按四舍五入保留两位小数。
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1.评标方法 
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。 
2.评审标准 
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）商务部分：见评标办法前附表；
（2）技术部分：见评标办法前附表；
（3）投标报价：见评标办法前附表；
（4）其他评分因素：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）商务评分标准：见评标办法前附表；
（2）技术评分标准：见评标办法前附表；
（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
3.评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；
（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；
（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；
（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第 2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；
（2）按本章第 2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；
（3）按本章第 2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B+C。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
3.3 投标文件的澄清
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。
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详见附件：《设备买卖合同》
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开料机购机标准
一、全自动开料线
1、目的：
    为提高开料工序自动化水平及减少搬运，精益生产，开料工序计划购买全自动开料线，该设备的流程如下：自动上料→自动开料→磨边→字唛→圆角→打孔（双面板）→洗板→收板，为使购买设备能满足公司品质及生产产能要求，为此制订购机标准，同时要求供应商提供方案进行综合评估。                                                              
2、内容：
   1.设备工艺能力及要求：
	序号
	流程类别
	购机要求
	备注
	厂商标准（投标方回复）

	1*
	生产

能力
	大料生产尺寸
	Max:49 inch * 86 inch
	
	

	2*
	
	开小料生产尺寸
	Min:13 inch * 13 inch
Max:24.5inch * 29 inch
	
	

	3*
	
	生产板厚
	Min:0.05mm  Max:4.0mm
	不含铜
	

	4*
	
	产能（万尺/月）
	≥232
	平均PNL面积2.58尺,有效工作时间1050分钟/天,稼动率95%
	

	5
	
	开料尺寸偏差
	±0.5mm
	
	

	6
	
	对角线偏差
	±1.0mm
	
	

	7*
	
	流程设计
	1. 开料后连接-切槽（区分横直料用）-磨边-字唛-圆角-打孔（双面板）-洗板-烘干-收板
2. 有自动测量铜厚与板厚功能
3. 扫码LOT卡信息与铜板包装信息自动核对
4. 对接厂内MES且能自动生成报表
	
	

	8
	入板段
	大料水平摆放，横向全自动上料，吸板无掉板，无吸咀印，无擦花；
	
	

	9*
	
	每次取一张，确保无粘板
	
	

	10*
	
	可对接轨道从提升机位置到开料机自动转运铜板，大料长方向与轨道方向一致，双层架转向对接吸板区，吸板区采用升降台，上升高度与开料台面一致，具体需供应商提供规划图确认，软件对接
	
	

	11*
	开料段
	可扫lot卡自动调出开料尺寸并按开料尺寸自动调刀
可扫lot卡自动根据总块数自动统计出需要开料大料的张数并进行开料
	
	

	12
	
	设定首板暂停功能，首板确认OK后才能批量生产
	
	

	13*
	
	边料一次过裁断送到废料区，不可多次裁切，浪费刀具及生产效率
	
	

	14*
	
	能横、直料混开，满足86inch边入板，裁切后的横料暂存区需整齐放板，挡板可根据横料尺寸自动移动调节
	
	

	15
	
	开料刀使用次数自动统计，待换刀时提前预警提醒，到寿命自动报警,更换新刀具及翻磨刀具不需要调试；
	
	

	16
	切槽
	可根据不同类型板设定切槽数量，切槽数不少于10个
	
	

	17
	磨边段
	磨边前有居中拍板机功能，并且居中拍板机有独立吸板放板功能
	
	

	18
	
	磨边刀可自动调节，能依尺寸准确自动调节定位，同时根据扫码信息自动根据板厚确认是否磨边；
	板厚0.5mm以下可不磨边
	

	19
	
	0.5-4.0mm不同厚度的板，磨边刀规格≤4种
	
	

	20
	
	密封无粉屑泄漏,有单独的吸尘管道及保养清洁管道，可设置停机多少时长后自动关闭阀门节省能耗
	
	

	21
	
	磨边块数自动统计，待更换刀具时报警提醒
	
	

	22
	
	磨边耗损量为单边＜1mm ，对角线＜2mm
	
	

	23
	
	磨边刀寿命自动统计，待换刀时提前预警提醒，到寿命自动报警
	
	

	24
	
	磨边段的导轨、滑块、联轴器必须为不易磨损配件
	
	

	25
	字唛段
	激光打码，打码时图形大小可调，≤6mm，且能够识别图形码；
铜厚≤2OZ的板需将铜面打穿，基材是否打穿不作具体要求；
两边字唛需联动打字唛及计数，并按顺序及每lot数量自动跳转；
可同时打明码、暗码，明码字数不少于18位；
打码字体或图形清晰，可追溯到每pnl板；
打码精度±0.6mm，定位精度±0.6mm，激光功率：100W
	
	

	26
	圆角段
	铜板固定，圆角刀运动自动圆角，要求无披锋、毛刺
	板厚≤0.4mm以下不圆角
	

	27
	
	圆角刀寿命自动统计,待换刀时提前预警提醒，到寿命自动报警 
	
	

	28
	打孔段
	满足双面板左右对称打孔，上下孔边到板边距离1mm
	孔径为3.2mm
	

	29
	洗板段
	流程：入板→加压水洗1.2.3→清水洗→干板组合→出板
	
	

	30
	
	水洗压力：1-3kg/cm2
	
	

	31
	
	清水洗从后向前溢流
	
	

	32
	
	烘干温度：85±10℃，显示值与实测值偏差±3℃以内，温度未达标整条线不可启动，出板板面无水印、氧化
	
	

	33
	
	干板热风需经过滤系统且空气过滤网方便更换，腔内可用水清洗，并配置高压水枪；
	
	

	34
	
	具有无板停机功能、水洗压力表、温度/速度等为数显表盘
	
	

	35
	收板段
	吸板无掉板，无吸咀印，具有拍板居中功能
	
	

	36
	
	收板机有横向及竖向出板，横向出板对接AGV，竖向出板可连接厂内的水平IR炉
	
	

	37
	
	对位整齐无滑板，需有除静电功能
	
	

	38
	
	收板高度大于300mm，横直料分开摆放，不可混板
	
	

	39
	
	满板提前报警，满板后自动呼叫AGV
	
	

	40
	
	对接AGV转运（AGV950*650*300mm，托盘800*800mm,对接高度650mm）
	
	

	41
	品质要求
	1.各段入口均有自动拍板定位功能，从开料完成出来后所有工段均为水平式，且每段可独立完成动作，又可连线作业，并有防卡板报警装置；
2.设备有联动功能，任意一段异常则整条线停线并报警；
3.一拖二，任意一边坏机后，另外一边也可以独立生产；
	
	

	42
	
	所有接触板面位置不可有压印，吸咀印与擦花问题
	
	

	43
	
	翘曲度在不超过10mm的情况下均可正常生产，超过自动停机
	
	

	44
	设备规格
	最大尺寸不能超过30米（长）*7米（宽）*2.8米（高）
	
	

	45
	作业高度
	工作高度：1000±50mm
	
	

	46
	 服务
	1.试用期三个月内因设备问题产生的批量品质报废由设备供应商承担，设备验收合格后保修2年，且坏机故障率≤0.5%；如果超过要求供应商延保或退机；
2.生产记录保存期限≥1年,完整的操作说明书及PDF档说明书各1份，
3.主要关键备件清单需提供型号，规格，品牌，材料，产地及使用寿命。
4.所有PLC触摸屏验收后不允许设置密码，并有备份程序给PM保存
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	其它
	厂商根据车间场地、产能需求给出整体layout及设备配置规划
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	电脑操作系统
	使用WIN10或以上版本，版本必须为商业版或企业版且正版授权标签必须张贴电脑上面，装有正版授权的杀毒软件
	
	



二、半自动开料机
1、目的：
为第一事业部中央开料投资建设，需购买一台半自动开料机，为使购买设备能满足公司品质及生产产能要求，为此制订购机标准。  
2、设备特殊规格要求评估标准：
（1）工艺流程要求：
手动上料→开料→连线圆角→切槽→收板
（2）公共系统要求
	序号
	项目
	要求

	1
	电力
	380V 50HZ

	2
	供热
	/

	3
	供水
	/

	4
	冷却水
	/

	5
	压缩空气压力
	6-8kg/cm2


（3）设备工艺技术指标要求
	序号
	项目
	购机要求
	备注
	厂商标准（投标方回复）

	1*
	大料生产尺寸
	Max:49 inch * 86 inch
	
	

	2*
	开料厚度
	≥40mm
	含垫板
	

	3*
	生产尺寸
	Min:13 inch * 13 inch
Max:24.5inch * 29 inch
	
	

	4*
	生产板厚
	Min:0.05mm  Max:4.0mm
	不含铜
	

	5*
	进给速度
	1-10m/min可调
	
	

	6*
	开料尺寸偏差
	±0.5mm
	
	

	7*
	对角线偏差
	±1.0mm
	
	

	8*
	开料段
	可扫lot卡自动调出开料尺寸并按开料尺寸自动调刀
开料刀尺寸要求：Φ350mm*60mm*4.0mm*3.2mm*72Z
	
	

	9*
	
	可对接自动升降台，便于抬板上料
	
	

	10*
	
	设定首板暂停功能，首板确认OK后才能批量生产
	
	

	1 1
	
	主、副压梁均有吸尘机构，分段式压梁
	
	

	12*
	
	具备修边功能，板边光滑、平整，无擦花，无披锋，无压伤等异常
	
	

	13*
	
	开料刀使用次数自动统计，待换刀时提前预警提醒
	
	

	14
	
	能横、直料混开且方便区分；
	
	

	15*
	圆角段
	与开料平台对接，气浮式平台
	
	

	16*
	
	圆角大小R3-5mm可调，圆角规则无变形，无披锋、毛刺
	
	

	17*
	
	圆角刀具使用次数自动统计，寿命到达时自动提醒功能
	
	

	18
	
	配备吸尘机构，无粉尘泄漏
	
	

	19
	切槽
	可根据不同类型板设定切槽数量，切槽数不少于10个，设定后根据型号扫码自动调用。
	
	

	20*
	控制系统
	人机界面，中英显示
	
	

	21*
	
	所有触摸屏外部必须有保护罩
	
	

	22
	易损配件更换
	易损配件设计合理，更换便捷
	
	

	23*
	自动化/切换型号调机方式
	可手动输入参数（板尺寸、叠数等），一键自动切换，同时能在线保存相关型号信息，后续在生产时可直接调取
	
	

	2 4*
	
	在线扫码直接调取,连接MES功能
	
	

	25
	
	设备异常处理提示(依据报警信息,给出处理异常的指令动作)
	
	

	26
	
	设备自带电表,通过LED显示屏显示设备累计运行时间与累计电量
	
	

	27
	安全要求
	机身有紧急停止装置
	
	

	28
	
	传动部件不可外露，需有防护装置
	
	

	29
	
	设备电源总开关使用电子脱扣式
	
	

	30
	
	设备四周具备安全感应，当人体进入设备运转区域则感应停机报警
	
	

	31
	保障
	使用期三个月内因设备问题生产的批量品质报废由设备供应商承担，设备自试机OK后保修2年，且坏机率≤0.5%；如果超过要求供应商延保或退机
	
	

	32
	
	生产记录保存期限≥1年,提供完整的操作说明书及PDF档说明书各1份
	
	

	33
	电脑操作系统
	使用WIN10或以上版本，版本必须为商业版或企业版且正版授权标签必须张贴电脑上面，装有正版授权的杀毒软件
	
	


备注：带“*”位置为关键指标，竞标厂家不允许关键指标不满足。
三、通用标准
	验收项目
	（中央开料全自动开料线）验收内容
	确认部门
	厂商标准（投标方回复）

	机体要求及名牌
	机台离地面高度
	工作台面高度1000±50mm
	PM
	

	
	粘贴牌匾
	在设备上粘贴设备关联的铭牌.(制造厂商、 地址、制造年份、设备名、品牌名、设备额定电压及功率、制造编号、PO订单号）
	PM
	

	显示灯
	设置高度以地面为标准2,200mm.
	PM
	

	
	采用 DC 24V LED 三色灯
	PM
	

	
	设置位置 : 在正面的 右侧上端的前方设置
	PM
	

	
	形式 : 3色 LED Type 设置色彩 规定 :
	PM
	

	
	 三色灯：亮灯 (●), 闪烁 (◑)
	PM
	

	三色灯的功能分配
	正常启动 (进行生产) 绿色 亮灯●
	PM
	

	
	低速空转  (空操作,) 绿色 闪烁 ◑
	PM
	

	
	待命 (作业中断, 交替等待, 修理等待) 黄色 闪烁 ●
	PM
	

	
	交替 (交替, 完成预示) 黄色 闪烁 ◑
	PM
	

	
	故障/瞬间静止（过载，紧急静止，过热等）红色亮灯 ●
	PM
	

	
	故障/瞬间静止 (温度 异常等 加工物异常静止）红色 闪烁 ◑
	PM
	

	
	闪烁电路是在PLC内以1sec 来构成的.
	PM
	

	
	优先顺序 红 亮灯 > 红 闪烁 > 黄 亮灯 > 黄 闪烁 >绿 闪烁 > 绿 亮灯
	PM
	

	设备维护
	设备自验收完成后至少保修2年（保修包含所有配件）
	PM
	

	设备配件及材料标准
	设备的制作是以我司技术工艺要求标准为准(**购机标准).
	PM
	

	
	适用的机体材料是通过国标认证的规格品或者使用与上述同等的产品.（机体不锈钢SUS304以上标准）
	PM
	

	
	使用的电气控制线路，元器件要通过阻燃电线电缆国家标准规定执行（执行标准：GA306.1-2007）
	PM
	

	
	设备不允许有生锈及掉屑问题，气管要求用不锈钢或者是PVC材质，不允许用铁材质
	PM
	

	
	所有材料需要是阻燃材料，包含机身主体，地台，抽风管，保温棉，并提供证明材料
	PM
	

	
	电气控制线路的安装要符合民用电气设计规范：JGJ16-2008
	PM
	

	PLC/触摸屏
	PLC(Maker选定) 以欧姆龙OMRON/三菱/西门子/AB等其他同等或优于推荐品牌的知名品牌
	PM
	

	
	触摸屏设置分层级Password，至少有工程管理，生产管理，操作员三级，防止作业参数的随意变更.
	PM
	

	
	除去外部的主控制电源开关& 紧急停止,以外的所有控制都要采用触摸屏控制
	PM
	

	
	触摸屏(Maker选定) 以普诺菲斯Pro-face/三菱/西门子其他同等或优于推荐品牌的知名品牌
	PM
	

	
	PLC设置备用接点，数量不少于常用接点的10%
	PM
	

	
	PLC与触摸屏程序不许有加密锁定,PLC与触摸屏程序供应商提供备份，提供原版程序备份。
	PM
	

	电气控制箱
	电气控制箱，操作面各仪表，控制开关安装布局大小合理美观，功能标识明确，并在使用中防擦失，急停按钮开关需要有防误碰的外罩。
	PM
	

	
	控制箱的门大小需满足现场维修要求，在协商后决定，开关的角度120°以上.
	PM
	

	
	电控箱内侧设置保管箱（可以存放A4 说明书），能够保管线路图面。主电控柜需预留空间，方便后续加装电器元件及布线。
	PM
	

	
	大型电控箱内安装和门连动的内部照明（开门照明）.
	PM
	

	
	针对有有粉尘的车间，控制电箱要做密封处理，防止进入粉尘。
	PM
	

	
	有PLC控制电箱内要安装有三位五孔插座(AC 220V 3A ‘E’ 安装)，危险部位安装安全防护盖。
	PM
	

	
	设备连续运转24HR的时候，电控箱内的温度维持在40℃以内，要安装有冷却装置
	PM
	

	
	机器的电器产品如：开关/接触器/继电器等，要标记机器号码和名称.(标识名称明确）需采用欧姆龙、西门子、三菱、施耐德、富士、正泰、德力西等其他同等或优于推荐品牌的知名品牌。
	PM
	

	
	电气控制线路的电线颜色区分. (红色 : AC 控制线路, 蓝色 : DC 控制线路, 绿色/黄色 : 接地)
	PM
	

	
	电气控制箱内部的侧面和下面原则上禁止部件的安装. 电箱门不能安装接触器，变频器等动力配件，只能安装按钮类型配件。
	PM
	

	
	伺服器/变频器使用三菱/富士/松下等其他同等或优于推荐品牌的知名品牌
	PM
	

	
	ON/OFF 次数比较多(如PID控制)的设备,要使用SSR等无接点的装置，正/反转控制用变频器/或伺服控制器
	PM
	

	
	产品传动速度影响的设备必须安装变频器进行. (标记单位 : 0.00m/min)
	PM
	

	
	电线接线排外部露出的时候，使用阻燃透明板加盖保护
	PM
	

	
	各电箱门都要连接接地线
	PM
	

	
	电控箱内所有电线要标明电线的固有号码. (手写修改不合格)
	PM
	

	
	操作面板要装有防误碰装置,触摸屏要加透明盖保护
	PM
	

	机器电压
	PLC电源 : 使用AC/220V 单相，要通过空气开关.
	PM
	

	
	PLC 输入，输出和所有控制电路均使用电压是定为DC 24V。
	PM
	

	
	所有电动机使用AC 380VAC. (使用别的电压时，需协商和认可后方能使用)
	PM
	

	按扭开关
	启动按扭开关设置成绿色凹型，停止按扭开关置成红色凹型
	PM
	

	
	双手按扭开关设置成凹型绿色.
	PM
	

	
	紧急停止按扭开关设置成红色凸型带机械自锁.
	PM
	

	
	按下紧急停止按扭后，逆时针旋转，紧急停止状态不解除，人工解除之前都要维持紧急停止状态。
	PM
	

	
	紧急静止按扭开关相对地面高度在1.3米~ 1.5米之间.加装有防误压保护.
	PM
	

	操作过程
	手动模式:
	PM
	

	
	1: 单工段操作，故障恢复，维修等要手动进行.
	PM
	

	
	1: 设置维修锁定画面，防止其他操作的干扰.
	PM
	

	
	自动模式:
	PM
	

	
	1: 有自动运转显示, 初始模式设定为自动模式.
	PM
	

	
	2: 将自动运转的必要条件做成一个表格，并粘贴在操作面上.
	PM
	

	
	3: 自动运转条件充足的情况下才能进行自己运转.
	PM
	

	
	4: 自动模式条件下，只能自动运转，急停操作有效，手动开关操作无效.
	PM
	

	
	5: 自动运行完成信号ok的情况下才能进行自动投入.
	PM
	

	
	故障发生时，维修完成后必须进行设定为自动模式后才能运行，防止设备在复位操作后立即启动.
	PM
	

	
	所有自动运转条件具备后才发送投入信号.
	PM
	

	传动部 (润滑)
	在传动部需润滑部位侧面粘贴表示润滑油种类和用量的标签.
	PM
	

	
	润滑油更换时间周期标签.
	PM
	

	
	加注油嘴是要设置在注油比较方便的地方（要有区域集中加油管路）.
	PM
	

	
	做到电线和排管不经过地板的上部.
	PM
	

	设备能耗
	设备总功率标示清晰，标明启动电流值
	PM
	

	
	用电量，需要配智能电表，注明电机功率和设备总功率，数据远程传输。
	PM
	

	
	用气量，抽风量，负压，气压标示清晰要求（要求：数显表）
	PM
	

	
	泵浦、风机、马达等功率≥3KW需要有变频器控制
	PM
	

	
	设备使用的电机需要使用国内标准能效二级（包含二级）以上类型节能电机,烘干鼓风机必须使用高速变频节能风机，一台高速变频节能风机可代替多台普通鼓风机,所有设备烘干需使用空气能加热（高温空气能热泵）以及电加热管有可同时开关、相互切换等节能措施，隧道炉、立式炉进出风有节能装置（如：出风加热进风）
	PM
	

	机体参数
	设备：长*宽*高（确认搬机路线和最大单段机体长宽）
	PM
	

	
	设备重量，对地面承重的要求，对地面平整度的要求
	PM
	

	
	设备供电方式
	PM
	

	设备安装要求
	所有电源线需有套管或保护，穿孔部位要有防割保护
	PM
	

	
	冷却盘管需按公司现有冻水温度12-16摄氏度进行配置
	PM
	

	
	保温棉要求用阻燃材料，保温棉厚度30mm(黑色亮面带胶保温包扎带),整体全管包裹(含连接管件及阀门),要求无漏水,无结冷凝水,无冷桥效应
	PM
	

	
	按附件一:设备安装申请表,提供参数资料;另提供设备电子档图纸(04版CAD,.dwg格式;含配套副槽,添加槽等)
	PM
	

	
	依顿只提供一个进线端，供应商依我司要求需做总开，若有设备抽风时，需要在总开下一级再分设备总开和抽风接口总开，总进线开关需配置(施耐德高分断)电子式保护脱扣开关(提供合格证资料)，确保与电房出线开关保护相互匹配。
	PM
	

	
	需要提供总电接驳示意图，空间布局图，断面规划图，电气规划图，抽气规划图，供排水规划图(明确管控阀门及流量计)流向，标识(防水防腐粘贴式)及安装标高
	PM
	

	
	满足防噪与废气收集/处理/排放措施，设备产生的污染因子公值必须符合职业健康安全及环保要求（含HSF)等法律法规相关要求
	PM
	

	
	气管要求用不锈钢或者是PVC材质，不允许用铁材质
	PM
	

	
	设备用料不允许有生锈问题发生，无尘室设备必须为不锈钢材质。
	PM
	

	
	电线品牌优先选用珠江或其他国标电缆，电控箱到拉上不能用单蕊电线，必须用多蕊多股电缆，强电与信号线分开铺线，马达与加热器线必须采用单独电缆供电，，如用其他品牌，需要提前向PM申请确认
	PM
	

	
	总制需要用电子脱扣装置，品牌优先选用施耐德或三菱等其他同等或优于推荐品牌的知名品牌,变频器优先用三菱等其他同等或优于推荐品牌的知名品牌，马达牙箱优先采用SEW/住友品牌等其他同等或优于推荐品牌的知名品牌，温控器E5CC-802带485通信.
	PM
	

	
	抽气所有支槽要配有水气分离器并配有排水，抽气总槽接口配有法兰接口，抽气需注明换气次数，槽体空间和抽气量
	PM
	

	
	设备商负责将设备附近电、气、网线、抽风、吸尘、中央加药管等接至设备，完成设备安装
	PM
	

	资料
	资料录入方式：CAM/DATA ODB++/RS274X/工单扫描/系统调取
	PM
	

	
	如客户在对设备有特殊要求时（如对光源，加工工艺，加工方式等），在购机标准中需注明
	PM
	

	
	定义设备对场地的要求:包括空间（长，宽，高），地面平整度，地面承重，磁场干扰（电测机，FAOI）,地面震动（测量设备）
	PM
	

	
	说明书/电路图/零配件清单须提供3份书面文挡及1份电子文挡,机身电脑须提供一套备份硬盘,电脑加密狗要有防盗装置,核心关键部件在评估前则须提供品牌/型号/产地/使用寿命及后续采购单价,试机时须提供原程序并交PM现场连线测试。
	PM
	

	
	设备自验收完成后至少保修2年（保修包含所有配件）,同时设备不允许有生锈及掉屑问题；
	PM
	

	程序要求
	设备不允许安装任何后门程序,包括锁机程序、设备物料/配件限制恶意程序，设备电脑、PLC、触摸屏、变频器等不允许有使用时间限制或锁机程序设备任何系统、程序升级必须邮件形式经过设备购买方同意（邮件回复）后进行，设备生产使用资料至少可存储1000个料号以上
	PM
	

	易耗品要求
	易耗品备用1套；设备损耗配件清单一份 设备资料齐全,设备报警信息、生产记录信息至少保存一年.
	PM
	

	设备MES功能清单
	配合做MES、自动化等调试对接完成（例如：自动设备参数下发、报警信息分三级、分类上传至MES、EAP等、追溯系统对接等所有自动化功能对接详情见（设备MES  功能清单））后验收；
	PM
	

	
	电脑系统配置Win10版本或以上版本，设备保修期间保证最新补丁版本
	PM
	

	
	连线初始化数据询问，■询问机台连线后初始化数据
	PM
	

	
	系统对时命令下达，■通知机台对时
	PM
	

	
	控制模式下达，■通知机台变更控制模式
	PM
	

	
	远程提示信息下达，■通知机台显示提示信息，开启蜂鸣器
	PM
	

	
	远程控制命令下达，■通知机台动作
	PM
	

	
	任务信息下载，■通知机台生产任务资料(新增、更新、删除)，用于配方名称管理
	PM
	

	
	任务信息变更，■HOST通知EQP更新或删除任务
	PM
	

	
	询问机台任务信息，■HOST询问EQP任务信息
	PM
	

	
	关键数据请求，■HOST发送关键参数请求给EQP
	PM
	

	
	RGV派送命令下达，■通知RGV进行搬运呼叫RGV
	PM
	

	
	主机健康情况询问，■询问主机是否存在
	PM
	

	
	机台当前控制模式，■机台控制模式：离线模式，在线模式，离线模式只接收Control Mode Command指令
	PM
	

	
	机台当前操作模式，■机台操作模式自动模式，手动模式
	PM
	

	
	机台当前机况，■机台当前状态
	PM
	

	
	机台当前使用配方名，支持参数下发接收，■机台当前所使用的配方名称
	PM
	

	
	机台警报报告，■机台警报发生，警报解除
	PM
	

	
	人员上下机报告，■人员上机，人员下机记录人员上下机
	PM
	

	
	读板报告，■CCD读取Pnl ID
	PM
	

	
	异常板报告，生产记录（报表）报告，■机台发现异常板信号(如检测异常…)
	PM
	

	
	机台配方修改报告，■机台报告配方的新增，删除，修改
	PM
	

	
	机台配方调用报告，■机台报告配方切换完成用于配方管理
	PM
	

	
	机台CAM调用报告，■机台报告CAM档调用完成
	PM
	

	
	机台任务进展报告，■机台生产任务修改报告
	PM
	

	
	机台请求生产任务资料，■机台请求最新生产任务资料
	PM
	

	
	物料身份读取报告，■物料身份读取报告(Material ID)
	PM
	

	
	端口#n状态，■端口#n状态
	PM
	

	
	治具状态报告，■治具(刀具、缓冲垫等)状态报告
	PM
	

	
	载具身份读取报告，■载具身份读取报告(Carrier ID)
	PM
	

	
	底盘状态报告，■底盘状态报告
	PM
	

	
	制程/量测数据报告，■机台加工完成后制程/量测数据报告(by Pnl，by Lot)
	PM
	

	
	扫码上报，■EQP上报扫码据给HOST，读码上传至MES、EAP等、追溯系统对接MES\EAP等所有自动化功能对接
	PM
	

	安全要求
	操作要求
	1、产品搬送过程中对人员可能造成伤害的，过程提示标识。如（“当心机器伤人、当心伤手”等安全警告标识），
	安全
	

	
	
	2、设备在保养更换或者维修的时候，避免设备突然运转的情况，设置维修锁定画面，
	安全
	

	
	
	3、设备的噪音要设置在75dB以下，超过时要做防音处理.隔音材料选定时要选用耐热材质，
	安全
	

	
	
	4、所有储气罐周围需有防护网防护。
	安全
	

	
	
	5、吸尘管需使用铁管并有接地措施，
	安全
	

	
	
	6、使用油墨的丝印机台需安装有抽风罩。
	安全
	

	
	
	7、设备顶部有工作面的安全间距为120CM，设备顶部没有工作面的安全间距为60CM。
	安全
	

	
	防火
	1、所有电源线需套管保护，且电源线、套管需提供合格证并符合防火要求。
	安全
	

	
	防漏电
	1、设置过负荷或漏电切断器，使其能在过负荷和漏电发生时发出警报，
	安全
	

	
	
	2、设备电气线路无线头外露，各接线端子安装连接方式符合民用电气设计规范：JGJ16-2008，
	安全
	

	
	
	3、设备接线端子超过36V以上需有防触电绝缘防护、开关每相之间需有隔相片防护，接线端子需有防触电绝缘防护，
	安全
	

	
	
	4、设备开关需有漏电保护功能。
	安全
	

	
	
	5、电源线穿孔部位有防割保护，
	安全
	

	
	
	6、电气设备需有接地、接零措施、电箱内孔洞需密封、有防水措施，张贴有国标“有电危险”标识、
	安全
	

	
	防机械伤害
	1、操作面设定急停开关，并标识明显。（设备操作键及急停开关需有中文标识）。设备入、出料口、有人员操作位置需有急停开关，并安装在明显位置,
	安全
	

	
	
	2、设备运行中可能对人员造成伤害的部位要有防护装置(红外线保护和触点开关或安全光栅)。
	安全
	

	
	
	3、轨道及传动部位要有防呆安全保护。4、防护门安全连锁装置需设计为双门双连锁联动感应装置,
	安全
	

	
	
	5、设备孔洞需密封，
	安全
	

	
	
	6、有压辘的部位要有防护罩或防呆装置（触点开关），且压辘入料口缝隙手指不能进入。
	安全
	

	
	
	7、切刀入、出料口必须要有防呆（安全光栅或红外线），
	安全
	

	
	
	8、双手按键的设备要有防误碰装置并设计为暗键，
	安全
	

	
	
	9、驱动（转轴，链条，齿轮）部位要防止油污下落.防夹伤保护（机械传送运动部件有防护罩或电子光栅保护）
	安全
	

	信息化对接要求
	网络硬件规格
	PC：推荐使用1G网口，MES独立网口并推荐2网口和系统互联。
PLC：CPU同系列品牌的以太网口100Mb，推荐使用100Mb网口模块，MES独立网口并推荐2网口和系统互联。
	MIS
	

	
	相关辅件要求
	1.交换机：需配备100Mb或以上，8口工业级交换机，每个网口带1个交换机。
	MIS
	

	
	
	2.网线：设备内部控制器/HMI与交换机交互使用6类网线（屏蔽线）及以上。
	MIS
	

	
	
	3.手持式扫码枪：需扫描的设备配条码扫描枪（能够实现 32/64 位条码扫描，能配置扫描一维码、二维码），扫描的信息包括工卡号、批次号、配方号、物料编码等信息，读解码时间小于 300 毫秒，支持以太网 TCP/IP。
	MIS
	

	
	MES通讯协议
	设备需具备与MES系统指定接口通讯：PC设备通讯协议：webservice/OPCUA协议；webservice 地址可配置。PLC通讯协议：TCP/IP协议。
	MIS
	

	
	在线/离线模式
	在线和离线模式按钮，需高级用户才可以切换。处于在线模式下时，界面显示为在线模式，配方来源于MES，不能修改下发的配方参数。离线模式下，界面显示为离线模式，由操作者决定加工参数。离线模式下，信息输入点要可以用刷条码的方式调取本地配方库的对应配方。
	MIS
	

	
	用户管理
	包含三种类型用户，分别为：管理员、工程师、操作员。
	MIS
	

	
	人员资质管控
	不连系统的设备，管理员可以在设备PC上给员工注册账户，包含工卡编码、姓名、权限等级等；连接系统的设备由系统下发员工权限相关信息
	MIS
	

	
	
	人员资质信息保存在设备PC本地数据库或服务器上，读卡器（设备商配置）与PC相连，员工刷卡后根据读到的编码，显示登录信息。如果本地数据库或相连服务器找不到该工卡的信息，则登录失败不能操作设备。
	MIS
	

	
	
	人机操作界面具有人员权限管理界面，操作人员可添加，可设置相应权限。
	MIS
	

	
	作业员资质管控
	员工刷卡后设备根据读到的编码，向MES调取人员资质接口查询该人员资质，依据MES下发的资质决定操作者是否有资质。此功能可配置是否启用。
早晚班定时注销登录的账户，需再次登录账户、认证资质，同时也具有手动注销功能。
	MIS
	

	
	设备三级权限
	修改生产程序的权限分开；分管理员、工程师、操作员3级权限，1级权限：员工的程序选择权；2级权限：程序参数的修改权限；3级：机台内部参数的设置的权限；3级权限可以操作1、2、3级权限，2级权限可以操作1、2级权限，3个级别的权限互不干扰。
	MIS
	

	
	连线设备联机功能
	连线类设备具备前后联机信号，要板信号、完板信号、清线信号等信号，并根据相应信号控制设备配方加载，放板等功能。
	MIS
	

	
	设备离线配方库要求
	PC类设备离线配方库数量不做上限限制
PLC类设备配方库至少满足存储30套配方参数。
	MIS
	

	
	物流控制
	可通过物流控制信号或调用物流接口，请求叫料和出空等，实现物料的自动搬运和载具出空。
	MIS
	

	
	配方管理
	PLC 设备提供配方下发请求、配方下发应答、配方下发区、配方下发缓存区、配方下发执行区对应地址参数表。PC类设备配方接口能做客户端或服务端。配方系统可与MES进行对接，配方中具体参数，可由MES进行远端维护更新。
	MIS
	

	
	配方切换要求
	在线/离线模式均需具备预加工配方和正在使用的配方对比功能：
	MIS
	

	
	
	在线模式：
	MIS
	

	
	
	1.配方一样时，不需要切换配方。直接清空预存位配方，并给出完成信号。
	MIS
	

	
	
	2.配方不一样时，线体自动判定是否清线并切换完成后，再给出完成信号。
	MIS
	

	
	
	离线模式：
	MIS
	

	
	
	程序号与前一批次板子一致时，可以连续加工；不一致时，需要清线后再允许扫码加工。
	MIS
	

	
	设备配方预存
	不同工单的配方要有预存功能，批次切换判断后，自动切换配方，且自行判断是否清线。设备系统可以控制批次区分，具体区分逻辑和信号要求按具体连线设备情况,同我司和对应供应商交流确定。
	MIS
	

	
	参数防呆
	参数配方切换或预设时，都要自动检验防错。不论超过规格，还是不存在，都要报警。
	MIS
	

	
	数据采集硬件要求
	采集参数的仪表带通讯，数据进PLC或PC并能上传我司相关系统，供应商需提供目前硬件配置所能采集与控制的所有数据项目清单
	MIS
	

	
	数据采集需求
	设备关键工艺参数、关键设备参数以及和产品直接相关的参数数据必须能采集。如：过板面积、线速、温度、压力、电流、转速、气压、设备状态、累计生产时间、稼动率、Check_IN、Check_OUT、设备有板、批次加工数量、电耗、气耗等。采集优先采用OPC UA。
	MIS
	

	
	报警信息
	PLC类设备发生报警时可将对应报警上传系统；PC类设备在发生报警时调用接口，将报警信息、工单ID、操作员信息上传。
	MIS
	

	
	追溯参数
	可追溯生产时间、工单号、批次号、批次数量、工序代码，设备代码，程序名、配方号、物料代码，设备报警以及产品其它相关信息等
	MIS
	

	
	追溯参数信息上传
	PLC类设备一批板件加工完毕后将追溯参数写入对应的点位地址中。
PC类设备调用接口发起“一批加工参数上传”流程上传追溯信息。
	MIS
	

	
	设备程序资料要求
	开放PLC程序和提供注释，提供PLC IO点表及变量中文解释以及相应点表的寄存器地址位码。给出PLC程序设计流程图及逻辑,，提供触摸屏有显示的点表和PLC外部点需要提供,提供密码，提供程序备份。PC类设备提供接口定义、测试说明、方法等文件，开放数据库等所有权限。
	MIS
	

	
	预留接口
	设备启停、授时同步接口。
	MIS
	

	
	机台状态
	设备故障,设备运行，设备开机，设备保养，设备停机，设备待机，设备准备
	MIS
	

	
	读码功能
	根据二维码设计规划，设计读码方式及读码位置，设备自动读取二维码信息，二维码格式支持DM码、QR码等多种格式。读码数据与加工产品实时对应，并可上传相关读码数据和产品记录到MES系统同时可接手回传信息并执行相关动作。（读码器主要安装在上、下板机，主设备可与之联动）
	MIS
	

	
	时间同步
	设备定时向上层系统请求时期时间并校正，与MES系统时间同步。
	MIS
	

	
	状态管理
	设备发生状态改变时上报新状态（RUN/DOWN/IDLE/PM/...）。
	MIS
	

	
	物料管理
	1.物料上、下机请求，MES会把是否允许使用的结果反馈给设备，如果NG表示不能上料。
	MIS
	

	
	
	2.物料状态、使用量数据报告，设备把物料对应的当前状态上报给MES，把使用的量上报给MES。
	MIS
	

	
	制工具管理
	1.上、下机请求，MES会把是否允许使用的结果反馈给设备，如果NG表示不能上机。
	MIS
	

	
	
	2.设备工具状态报告，设备把制工具对应的当前状态上报给MES，把使用的量（次数或时间相关数据）上报给MES。
	MIS
	

	通讯规范
	通讯接口：
	所有相关设备需要预留一个EAP系统专用的以太网通讯模块，可以进行以太网对外通讯。并且在EAP系统联调测试时，需要设备厂商配合
	MIS
	

	
	设备PLC选型：
	建议PLC型号选择三菱Q系列或者三菱R系列，等其他同等或优于推荐品牌的知名品牌。如其他品牌PLC，需取得甲方同意
	MIS
	

	
	品牌PLC建议选型：
	三菱：Q系列、R系列    西门子：S300、S400、 s7200 s7200smart s7300 s7400 s71200 s71500   欧姆龙：CP CJ NX  等其他同等或优于推荐品牌的知名品牌
	MIS
	

	
	PLC的容量：
	PLC购买时根据自身设备的要求以及EAP通讯区域的要求，计算拥有合适点位的型号，保证后续增加功能和点位有足够的扩展空间
	MIS
	

	
	通讯方式：
	所有PLC设备，EAP将统一使用OPC Server连接设备
	MIS
	

	通讯时序图
	设备toEAP系统
	1,设备PLC把数据写到对应的数据 区（W区）后，设备PLC把Event Report Bit置为ON（图序号1所示）；
	MIS
	

	
	
	2,设备PLC启动定时器去检查Timeout(T1:4 seconds).在这个时间内，设备PLC不能在使用同样的Event Bit 上报任何事件；
	MIS
	

	
	
	3，EAP系统在收到Event Report  Bit On的信号后读取数据 ，然后再把对应的 Event Report Reply Bit置为ON(图序号3）。同时启动T2 Timer去检查T2 Timeout.
	MIS
	

	
	
	4, 设备PLC在收到 Event Report Reply Bit On的信号后，把Event Report Bit 置为Off(图序号4）可以继续做后续的动作。
	MIS
	

	
	
	5 EAP系统在收到Event report Bit Off的信号后把 Event Report Reply Bit置为Off(图序号5），EAP系统会在T2 Timeout 时间内一直监控 Event  Bit的信号，如果超出T2 Timeout时间 Event  Bit的信号没有Off，EAP系统会报告错误（T2 Timeout 时间是2秒）。
	MIS
	

	
	EAP系统to设备
	1,EAP系统把数据 写对应的数据 区（W区）后，,EAP系统把Command Bit置为ON（图序号1所示）；
	MIS
	

	
	
	2,EAP系统启动定时器去检查Timeout(T1:4 seconds).
	MIS
	

	
	
	3,设备PLC在收到Command Bit ON的信号后读取数据 ，读完数据后，然后再把对应的Command Reply Bit置为ON(图序号3），同时启动T2 Timer去检查T2 Timeout.
	MIS
	

	
	
	4，EAP系统在收到Command Reply Bit On的信号后把Command  Bit置为Off(图序号4）。如果在T1时间内设备PLC没有把Command Reply Bit 置为On，在T1过后，EAP系统会报警，并自动把Command  Bit置为Off。
	MIS
	

	
	
	5. 设备PLC在收到Command Bit Off的信号后把Command  Reply  Bit置为Off（图序号5）。设备PLC 在 T2 Timeout 时间内要一直监控Command  Bit的信号。如果超出T2 Timeout时间，Command  Bit的信号没有Off,设备PLC要报告错误（T2 Timeout时间是2秒）。
	MIS
	

	
	[image: IMG_256][image: ]
	MIS
	

	设备计算机信息系统安全要求：
	

	新引入的生产设备（包含旧设备）、服务器、应用软件及系统在入网前须经过安全检测（操作系统版本、补  丁、防病毒、漏洞等），检测合格后才可以投入使用。
	

	1) 系统版权
	

	 计算机必须安装正版系统，主机上贴有正版系统授权标签，且系统安装序列号必须与标签授权码一致，不接 受已停止提供支持和更新的系统（推荐使用WIN11，版本必须为商业版或企业版，其它版本不接受，如：旗 舰版、家庭版、教育版等)。正版授权文件、发票、标签等原件需妥善保管。
	

	2) 安全补丁
	

	 计算机系统软件补丁必须更新到当前日期最新版本，后续要求供应商持续检查更新（操作系统版本、补丁、漏  洞等）。
	

	3) 防毒软件
	

	 计算机必须安装主流正版杀毒软件并做好安全措施（如：开启系统防火墙）。防毒软件病毒库（补丁）需要及 时更新，需要设置定期活动扫描（每周至少一次）及全盘扫描（每月至少一次）。
	

	4) 高危端口管控
	

	 计算机若需要开通17类高危端口，需按最小化原则开通,开通最长有效期为1年，需定期审视并删除多余或无 效的访问控制规则（17类高危端口:Telnet：23，Ftp：20/21，Ssh/Sftp：22，Tftp：69，Rpc：135，Netbios： 137-139，SMB：445，Ldap：389，Xmanager/Xwin：177，Rlogin：513，Rdp：3389，Remoteadmin：4899， TCP_Napster_directory_8888_primary：8888，X11：6000-6063，SQL:1433-1435，Oracle:1521-1530，DB2： 50000-50050）。
	

	5) 存储介质管理（U盘）
	

	存储系统及存储介质在使用前需要进行病毒查杀，并落实定期查杀机制，查杀周期不低于每月1次。存储系统 及存储介质的使用和传递过程需要严格管控，防止非授权使用或接触，报废前需要确保无数据。
	

	6) 计算机安装规范:
	

	① 计算机系统必须设置开机密码、屏保密码等，密码至少10位以上，复杂度为字母、数字、大写和特殊符   号三种以上，严禁使用简单密码或有规律性的密码；每半年至少修改一次。
	

	② 计算机系统及文件目录禁止共享(包含默认共享C$；D$)，可使用软件程序互传资料。
	

	③ 安装软件必须符合公司规定，不可以安装没有版权的软件。使用GHOST版装 的windows系统，除机器   必须运行软件外，其它一律删除。包括 Office/WinRAR/游戏等程序。
	

	④ 计算机名称必须符合规范，要能简单识别设备计算机的使用区域、部门及工序，或设备型号资料；如：   A-2F-PTH1表示A幢二楼PTH1拉使用的设备计算机（A主厂、B一期、C二期、D三期、E新厂）。
	

	⑤ 供应商维护完计算机后，必须用防毒软件进行病毒扫描检测，确保交付给本公司使用的设备计算机无病毒，  程序运行正常。     
	


注：技术性能指标及功能配置要求中标注“*”号的为关键指标，对这些关键项的任何负偏离将导致无效投标，逐条说明所提项目物和服务已对招标文件的技术规格做出实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏离和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人可提供所投设备的具体参数值。
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正本/副本


广东依顿电子科技股份有限公司中央开料全自动开料线采购


 





投 标 文 件





 


投标人：                                               （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）
             年          月          日
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致：            （招标代理机构）
根据贵方所发          项目的招标公告（招标编号：               ），签字代表            （全名、职务）经正式授权并代表投标人         （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本四份和电子版一份。
(1) 法定代表人授权书
(2) 报价一览表
(3) 分项报价表
(4) 技术规格偏离表
(5) 商务条款偏离表
(6) 资格证明文件
(7) 技术文件
(8) 我单位保证金，金额为             
据此函，签字代表宣布同意如下：
1、 所附报价表中规定的应提交和交付的货物报价总价为_     元（大写：        ）。
2、 投标人将按《招标文件》的规定履行合同责任和义务。
3、 投标人已详细审查全部《招标文件》，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4、 本投标有效期自递交《投标文件》截止日起  150  天。
5、 如果在规定的递交《投标文件》截止后，投标人在投标有效期内撤回《投标文件》，或中标后不签约，其保证金将不予退还。
6、 投标人同意提供，按照贵方要求与招标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低的报价或收到的任何报价。
我方郑重承诺：
我方提交的投标文件资料是完整的、真实的和准确的。我方同意按照贵方的要求，提供有关的数据和资料。为此，我们授权任何相关的个人和公司向贵方提供要求的和必要的真实情况和资料以证实我们所填报的各项内容。如果在该项目招标过程中或者在获得成交后，招标人或有管辖权的行政监管机构发现并查实我方在该项目的招标中所报的资料存在虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况，我方将无条件地自动放弃该项目的招标资格和投标资格；如果我方已经收到中标通知书，我方将无条件的承认，我方收到的该项目的中标通知书为无效文件，对招标人不具有任何法律约束力，由此造成的任何损失均由我方承担；本段承诺是我方真实意思的表示且具有相对独立性，不管是否有其他相反的说明，本段承诺均为我方投标文件的有效组成内容，对我方在与该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

与本招标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：                  邮编：              
电话：                  传真：              

投标人代表签字：                            
投标人名称：                                
（公章）：                                  
日期：     年     月     日


[bookmark: _Toc166145883][bookmark: _Toc191565526][bookmark: _Toc101735005][bookmark: _Hlk152849951]二、开标一览表
项目名称：                                                                  
招标编号： 
	项目名称
	总价
（人民币元，含税）
	交货期
	保证金
	备注

	
	
	
	
	


注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
2. 投标人可根据实际情况自行扩展表格细项。


投标人（盖章）： 
授权代表（签字）：
日  期： 
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项目名称：                                                                    
招标编号： 
	序号
	货物名称
	单价（元）
	数量
	合计（元）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：1. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
2. 投标人可根据实际情况自行扩展表格细项。


投标人（盖章）： 
授权代表（签字）：
日  期： 




[bookmark: _Toc191565528]四、技术规格偏离表
投标人名称:
项目名称：
招标编号：
	序号
	招标文件章节及条款号
	投标文件章节及条款号
	偏差说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	......
	声明：
	招标文件中未列入本表的技术条款全部接受。
	


注：
投标人保证：除技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。投标人应对故意隐瞒技术偏差的行为承担责任。


投标人（盖章）： 
授权代表（签字）：
日  期：



[bookmark: _Toc191565529]五、商务条款偏离表
投标人名称:
项目名称：
招标编号：
	序号
	招标文件章节及条款号
	投标文件章节及条款号
	偏差说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	......
	声明：
	招标文件中未列入本表的商务条款全部接受。
	


注：投标人应对招标文件中商务条款内容逐条进行响应，并对偏差情况做出必要说明。投标人应对故意隐瞒技术偏差的行为承担责任。如不列出，则视为投标人完全同意《招标文件》的商务条款。


投标人（盖章）： 
授权代表（签字）：
日  期：



[bookmark: _Toc191565530]六、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：                             
姓名：          性别：          年龄：          职务：          
系                        （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。


投标人全称（公章）：
日期：
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[bookmark: _Toc166145885][bookmark: _Toc191565531][bookmark: _Hlk152850008]授权委托书
致：               （招标代理机构）
注册于            （国家或地区的名称）的          （公司名称）的在下面签字的         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权         （公司名称）的在下面签字的             （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就              （项目名称、招标编号）的招标采购，以本公司名义处理一切与之有关的事务。本公司对上述行为承担全部责任。

本授权书于       年     月    日签字生效，有效期一年，特此声明。

法定代表人签字或签章：                        
被授权人签字：                       
投标人全称（公章）：


附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件
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投标人应在此提供汇款凭证、企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》；或保函复印件。

①	基本账户信息证明材料：




②	缴纳凭证或保函复印件（保函原件需单独密封在截标前递交至招标代理处）
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[bookmark: _Toc191565533]保证金承诺函
中航技国际经贸发展有限公司：
在本次招标采购活动中，我公司愿以___________（电汇／保函）形式提交保证金并做出以下承诺：
1. 保证金金额（大写）____________________元；
2. 我公司做出以下任何一种事实，保证金将不予退还：
（1） 在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；
（2） 在投标文件中提供虚假材料的；
（3） 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，不与招标人签订合同的；
（4） 与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；
（5） 成交后未按照招标文件要求提交履约保证金（如需要）；
（6） 成交后未按照招标文件要求提交代理服务费（如需要）。
保证金自投标文件递交截止日期起90天有效。
3. 我公司承诺自合同或补充合同签订之日的下一个工作日内，将合同扫描件报招标代理机构，否则自行承担投标保证金未能在规定时间内退还的责任，招标代理机构不承担任何责任。

[bookmark: _Hlt527379537]
投标人（盖章）： 
授权代表（签字）：
日  期：
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[bookmark: _Toc152850916][bookmark: _Toc166145890]（一）投标人情况表
项目名称：
招标编号：
	单位名称
	

	详细地址
	

	主管部门
	
	法定代表人
	
	职务
	

	经济类型
	
	授权代表
	
	职务
	

	邮政编码
	
	电话
	
	传真
	

	单位简介及业绩情况
	

	单位优势及特长
	

	单位概况
	职工总数
	人
	生产工人/管理人员     人

	
	
	
	工程技术人员          人

	
	员工情况
	高级职称
	中级职称
	初级职称
	技工

	
	人数
	
	
	
	

	
	流动资金
	万元
	资金来源
	自有资金
	万元

	
	
	
	
	银行贷款
	万元

	
	固定资产
	原值
	万元
	净值
	万元

	企业财务
状况
	
	审计收入总额
	利润总额
	税后利润
	负债总额

	
	2023
	
	
	
	

	办公地点
	

	关联单位
	与投标人单位负责人为同一人的其他单位：

	
	与投标人存在控股、管理关系的其他单位：


投标人：（盖章）
授权代表（签字）：
日  期：              

（二）营业执照复印件


（三）承诺书
致：              （招标代理机构）
我公司参与贵单位             项目的投标工作，我公司郑重承诺：
1、投标全过程（含异议、投诉环节）出示的文件资料均是真实、有效的。
2、不与其他投标人相互串通就投标价格达成协议；
3、不转让、出租、出借资质证书、人员岗位证书或以其他方式允许他人以本企业名义报价；
4、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；
5、不在开标后进行虚假恶意投诉。
6、我公司满足以下资格要求：
我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
我公司具有良好的纳税和社保缴纳记录；
我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
我公司参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；
我公司未处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；
我公司近两年不存在挂靠和非法分包行为；
我公司在投标期间不存在“被地方建设行政管理部门通报禁止参与投标活动且在处罚期内”的情况；
我公司不存在联合体投标，不存在任何形式的分包或转包的情形；
我公司与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情况；我公司与其他投标人不存在生产型企业生产场地为同一地址，或销售型企业之间股东有关联的情形；
我公司近三年内在经营活动中没有重大违法记录，我公司及法定代表人、项目负责人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；
我单位符合法律、法规规定的其他条件。
综上，我单位承诺如有虚假，愿意无条件接受被取消投标或成交（候选人）资格、投标保证金不予退还、履约保证金不予退还、合同解除及清除出场，一切损失由我单位自行承担，同时愿意接受相关处罚，特此承诺。

投标人（盖章）： 
授权代表（签字）：
日  期：


（四）投标人未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体

提供信用中国（网址：https://www.creditchina.gov.cn/）网站截图。
[image: ]
1 失信被执行人截图：查询公司及法人（姓名），需放2张截图
查询公司截图：

查询法人截图

2 重大税收违法失信主体截图：




（五）2022年1月1日至今类似业绩证明材料（用于资格评审）




2022年1月1日至今类似业绩证明材料（用于评审得分）



（六）其他资格证明文件（若有）



[bookmark: page94][bookmark: _Toc166145897][bookmark: _Toc191565535]九、投标设备技术性能指标的详细描述
[bookmark: page95]由投标人自行编制，需对《招标文件》的所有相关技术要求作出详尽响应。
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[bookmark: _Toc166145899][bookmark: _Toc191565536][bookmark: _Hlk152850626]十、技术服务和质保期服务计划
根据第三章评标办法要求编制相关内容。
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招标文件要求的其他资料或投标人认为需要提供的其他资料。
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