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[bookmark: _Toc175526176]招标公告
四川九洲线缆有限责任公司（以下简称九洲线缆）拟对“九洲线缆电子加速器项目”采用公开招标方式进行采购，兹邀请符合要求的投标人参加投标。
项目基本情况
1.项目名称：九洲线缆电子加速器采购项目
2.资金来源：企业自筹，已落实。
3.项目简介：电子束辐照加工目前已在许多领域得到广泛应用，其中用电子辐照加速器生产辐照交联电线电缆在辐照加工行业中占了很大比例。它以产品技术含量高、性能优异以及附加值高等特点，为提升线缆行业产品结构流入了新的活力，在电线电缆总产值中辐照交联线缆所占份额在逐年上升。辐照交联绝缘电线电缆在我国的需求量突飞猛进，在控制线缆、光伏电缆、布电线仪表线缆、汽车用线缆、船用线缆、核电站用线缆中大量采用。
为提高我公司橡套电缆、能源充电线缆、航空导线、光伏电缆、辐照交联聚烯烃布电线的自主加工能力以及市场价格竞争力，该项目该项目的研制开发对公司具有重要意义。
投标人应具备的资格条件
1. 投标人应满足的基本资格要求：
（1） 具有独立承担民事责任的能力；
（2） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3） 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
（4） 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5） 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录,无市场禁入。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）；
（6） 本项目参加采购活动的投标人、法定代表人(非法人负责人)在前3年内不得有行贿犯罪记录；
（7） 没有处于投标禁入期内；
（8） 单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得同时参加本次招标。
2. 本项目的特定资格要求：
[bookmark: _Hlk167350441]投标人或制造商提供至少一份2021年1月1日以来已完成或正在承接的与本项目类似的项目业绩，提供合同关键页复印件。
3. 本项目不接受联合体参与投标。
4. 其他类似效力要求：
（1） 授权参加本次投标的投标人授权代表证明材料。
（2） 投标人在投标截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单的、经营异常名录的,“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝参加本项目的采购活动。
招标文件获取
1. 获取时间：自2025年2月8日至2025年2月13日。
2. 获取方式：招标文件网络发送，投标人报名时需提供：
（1）有效的营业执照复印件
[bookmark: _Hlk175499070]（2）单位介绍信或法人授权委托书
投标人须将上述报名材料盖章扫描后的PDF版本，发送至招标人邮箱626040189@qq.com进行报名。审核通过后报名成功，招标文件通过报名邮箱发送至投标人。
投标文件递交
1. 递交截止时间：2025年2月17日17时整（北京时间）。
2. 递交地点:四川省绵阳市高新区科技城大道南段89号。
3. 递交方式：现场递交或邮寄，投标文件必须在递交截止时间前送递交地点，逾期送达或未送达指定地点的视为自动弃权。
开标时间
2025年2月18日9时整（北京时间）
发布招标公告的媒介
本次招标公告仅在四川九洲投资控股集团有限公司官网（https://www.jezetek.cc）发布。对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，而导致误报名或无效报名的情形，招标人不予承担责任。
公告期限
2025年1月27日至2025年2月11日
联系方式
招标人：四川九洲线缆有限责任公司
联系人：唐兴亮/15328226078
技术联系人：刘康康/18781101910
[bookmark: _GoBack]



[bookmark: _Toc175526177]投标人须知
投标人须知前附表
	序号
	应知事项
	说明和要求

	1
	招标人
	四川九洲线缆有限责任公司

	2
	交付地点
	招标人指定地点

	3
	合同义务转让
	不允许将合同义务以任何形式进行部分或全部转让

	4
	项目名称
	九洲线缆电子加速器采购项目

	5
	采购方式
	公开招标

	6
	评审方法
	综合评分

	7
	评标委员会
	评标委员会成员：不少于7人，由财务、法务、技术、采购、使用部门代表及技术专家组成

	8
	签字或盖章要求
	投标文件封面和其它需签字或盖章的部分均应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章，需盖单位公章的部分均应加盖投标人单位公章。委托代理人签字的投标文件应附法定代表人签署的授权委托书（原件），授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合相关要求。

	9
	投标文件的
真实性要求
	1. 投标人所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。
2. 如投标文件存在虚假，在评审阶段，评标委员会将该投标文件作无效处理；中标候选人确定之后发现的，招标人可以取消中标资格。

	10
	投标文件的密封及封套要求
	投标文件的外包装应经过密封处理，封套的封口处应加贴封条并加盖投标人公章。

	11
	投标文件的份数
	正本1份，副本6份，电子版1份（投标文件正本签字盖章后扫描件PDF格式），开标一览表1份（单独密封用于现场唱标）。若投标文件电子版、纸质版不一致，以纸质正本为准。

	12
	投标截止时间
	2025年2月17日17时整（北京时间）

	13
	知识产权
	1. 投标人应保证在本项目中使用（包括部分使用）的任何产品和服务，不会产生因第三方提出侵犯知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有责任。
2. 投标人将在项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在投标文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。
3. 基于实施业主单位资源实施产生的成果及知识产权归实施业主单位所有。
4. 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

	14
	投标文件有效期
	投标文件有效期为递交投标文件截止之日起90天。

	15
	投标费用
	投标人自行承担参与投标有关的全部费用。

	16
	投标保证金
	1. 金额50,000.00元。
2. 交款方式：银行对公转账或电汇。
3. 收款账号信息：
收款单位：四川九洲线缆有限责任公司
开户银行：建行绵阳市分行剑南路支行
银行账号：5100 1658 6380 5000 7602
4. 交款截止时间：本项目投标截止时间前（投标保证金的交纳以到账时间为准）。
5. 投标人应将银行转账凭证复印件或电汇凭证复印件放入投标文件中。
注：不满足以上1.2.3.4.5投标保证金要求的，评标委员会将在资格性评审时作否决投标处理。
6. 保证金退还：
中标人的投标保证金，在签订正式采购合同后5个工作日内全额无息退还。未中标人的投标保证金，将在招标人发出中标通知书后5个工作日内全额无息退还。
7. 有下列情况之一的，投标保证金将不予退还：
（1）开标后投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；
（2）投标人干扰开标或评标活动，造成严重影响和后果的；
（3）虚假投标或串通投标的；
（4）中标（预中标）人无正当理由放弃中标的；
（5）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的；
（6）其他违反国家法律法规行为的。

	17
	公平竞争保障
	1. 利害关系投标人处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得同时参加本次采购，否则，其投标文件作为无效处理。
2. 利害关系授权代表处理。两家以上的投标人不得在本次采购中，委托同一个自然人、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其投标文件作为无效处理。

	18
	结果公告
	评标结果在四川九洲投资控股集团有限公司官网（https://www.jezetek.cc）以公告形式发布。

	19
	中标通知书
	评标结果公告期满后，中标人凭有效身份证明证件到招标人处领取中标通知书。

	20
	付款方式
	分四期付款：
1.第一次付款：双方合同签订后【30日】内，招标人向中标人支付合同总价的【30%】，即【￥XXXX元】。
2.第二次付款：发货前【5日】内，招标人向中标人支付合同总价的【30%】，即【￥XXXX元】，同时供应商开具合同金额增值税发票。
3.第三次付款：设备安装调试验收合格后，招标人支付合同总价的【30%】，即【￥XXXX元】。
4.第四次付款：验收合格满1年后，招标人支付合同总价的【10%】，即【￥XXXX元】。

	21
	其他
	近3年指2022年1月1日至今。




二、招标文件的构成
招标文件是投标人准备投标文件和参加招标的依据，同时也是评审的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明采购项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、采购程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：
招标公告；
1. 投标人须知；
2. 投标人应当提供的资格及其他类似效力要求的证明材料；
3. 技术、服务及其他要求；
4. 评审方法和标准；
5. 投标文件格式；
6. 拟签订的合同文本主要内容。
投标人应认真阅读和充分理解招标文件中的所有事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标将作无效投标处理。
三、招标文件的澄清与修改
投标截止时间前，招标人可对已经发出的招标文件进行澄清或修改。
澄清的内容不影响投标文件编制的，招标人可以采取发布澄清公告或书面函告等形式通知所有已申领招标文件的投标人。澄清的内容为招标文件的组成部分。
澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在提交投标文件截止时间4日前，发布公告并且通知所有已申领招标文件的投标人；不足4日的，将相应顺延提交投标文件的截止时间。
1. 投标人对招标文件有异议的，应在投标截止前2日内以书面形式向招标人提出询问，招标人在收到异议后1日内答复，针对投标人的异议澄清招标文件后可能影响投标文件编制，投标截止时间应当顺延。
四、投标文件
投标文件的语言
投标人提交的投标文件以及投标人与采购单位就有关项目的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。
翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效处理。
1. 计量单位
除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下均采用国家法定的计量单位。
2. 货币
本次采购项目均以人民币报价为单位。
3. 联合体
本项目不接受联合体投标。
4. 投标文件的组成
投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件，投标文件分为资格部分、价格部分、商务技术部分。
资格部分包括：
（1）具有独立承担民事责任的能力
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力
（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
（6）参加本次采购活动的投标人、法定代表人在前3年内没有行贿犯罪记录
（7）本项目的特定资格要求
（8）本项目不接受联合体参与投标
（9）其他类似效力要求
（10）保证金缴纳凭证
价格部分包括：
（1）开标一览表
（2）分项报价明细表
商务技术部分包括：
（1）投标函
（2）投标人基本情况表
（3）拟投入本项目的人员情况表
（4）投标人类似业绩一览表
（5）技术、服务及其他要求响应偏离表
（6）技术服务方案
（7）培训方案
（8）售后服务方案
（9）廉洁承诺书
（10）投标人认为需要提交的综合评分证明材料及其他资料
投标人应严格按照第六章给定投标文件格式编制投标文件，未给定格式的投标人自行编写。
5. 投标文件的印制和签署
投标人应当准备投标文件正本1份，副本6份，电子版1份（投标文件正本签字盖章后扫描件PDF格式），开标一览表1份（单独密封用于现场唱标）。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样，投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、项目名称、日期。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。
投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。投标文件副本可采用正本的复印件。
投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效。
投标文件正本和副本必须胶装成册并编制目录页码。应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，投标文件将被视为无效。
投标文件统一用A4幅面纸印制。
6. 投标文件的密封和标注
投标文件统一装订成册，装订成册后应封装于密封袋内。“开标一览表”、投标文件电子版需单独密封。密封袋上注明投标人名称、项目名称。外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章。
7. 投标文件的递交
投标人应在规定的截止时间前，将投标文件密封后送达招标地点。截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。
8. 投标文件的修改和撤回
投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知招标人。
投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。
在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回。
投标文件中如果报价出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改： 
（1）投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应报价内容不一致的，以“开标一览表”为准。 
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。 
（3）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。 
（4）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。 
（5）唱标环节使用的“开标一览表”与投标文件中“开标一览表”内容及投标文件中明细表内容不一致的，以唱标环节使用的“开标一览表”为准进行价格部分评审。
五、投标费用
投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。
六、开标及评标
1. 招标人在招标文件规定的时间和地点组织开标。
2. 开标时由投标人或招标人对投标文件的密封情况进行检查，如投标人代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人员，要求现场记录人员予以记录，并在评审时予以认定处理，但不得干扰、阻挠招标工作的正常进行。
3. 开标主持人按照招标文件规定的开标时间宣布招标开始，按照规定要求主持本次招标。开标将按以下程序进行：
（1）宣布开标纪律和有关注意事项。
（2）投标人不足3家的，不得开标。
（3）将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并宣读投标人名称、投标价格等信息。唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场核实后，当场予以更正。
4. 招标人按招标文件要求组成评标委员会。
5. 评标委员会成员根据法律和招标文件规定标准进行客观、公正评审，按评审总得分高低排序，推荐中标候选人。
七、招标废除
（1）本次采购活动中，出现下列情形之一的，予以废除：
报名参与投标的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）因重大变化，采购任务取消的。
八、投标纪律要求
1. 投标人参加投标不得有下列情形：
（1）提供虚假材料谋取中标；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
（3）与招标人、其他投标人恶意串通；
（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
（5）中标后无正当理由拒不与招标人签订采购合同；
（6）未按照招标文件确定的事项签订采购合同；
（7）将采购合同转包或者违规分包；
（8）提供假冒伪劣产品；
（9）擅自变更、中止或者终止采购合同；
（10）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
（11）法律法规规定的其他情形。
有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。
2. 投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标将作无效投标处理：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
九、回避
招标人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与投标人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。
十、确定中标人
1. 招标人收到评标结果报告及有关资料后，按评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标人。中标候选人并列的，招标人自主采取公平、择优的方式选择中标人。
2. 招标人确定中标人过程中，发现中标候选人有下列情形之一的，应当不予确定其为中标人：
（1）中标候选人存在禁止参加本项目采购活动的违法行为；
（2）中标候选人因不可抗力，不能继续参加采购活动；
（3）中标候选人提供虚假材料；
（4）中标候选人恶意串通。
十一、结果公示
1. 在确定中标人之日起3日内公示，公示期不少于3日；
2. 公示期满后若无异议，招标人向中标人发出中标通知书，中标人到招标人处领取中标通知书。
3. 中标人的投标文件作为无效投标文件处理或者有采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标人在取得有权主体的认定以后，有权宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书，依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。
十二、签订合同
1. 中标人应在中标通知书发出之日起30日内与招标人签订采购合同。
2. 由于中标人的原因逾期未与招标人签订采购合同的，将视为放弃中标，招标人可在投标人重新选定中标人，也可以重新开展采购活动。
3. 严禁中标人将任何采购合同义务以任何形式予以部分或全部转让。本项目所称合同义务的部分或全部转让，是指中标人将采购合同义务转让给第三人，并部分或者全部退出现有采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为采购合同的另一方当事人的行为。中标人部分或全部转让合同义务的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。
十三、询问、质疑
1. 投标人对招标文件中投标人应当具备的条件、采购项目技术、商务及其他要求以及评审细则及标准、采购过程及招标结果提出询问或质疑的向招标人提出。
2. 投标人提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由投标人签字并加盖公章。
3. 投标人认为招标文件、招标过程、招标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。
4. 投标人必须在质疑期内一次性提出针对同一采购环节的质疑。
5. 质疑投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。
6. 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）投标人名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


[bookmark: _Toc175526178][bookmark: _Hlk159926574]投标人应当提供的资格及其他类似效力要求的证明材料
具有独立承担民事责任的能力
提供有效的营业执照复印件或扫描件（若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的执业证明文件或营业执照”）。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
1. 提供相关部门颁发的商业信誉证明材料或具有良好的商业信誉的承诺函；（投标人在参加采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）的，不能认定为具有良好的商业信誉）；
2. 提供2021—2023年经审计的财务审计报告，成立不足1年的投标人可提供银行资信证明。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力
提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力证明材料或具有履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺函。
具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
1. 提供近1年内任意6个月缴纳税收证明材料，根据税务部门出具的完税凭证或纳税的银行转账汇款单、对账单等判定，证明材料应当显示税种和缴纳所属时期；
2. 提供近1年内任意6个月缴纳社会保障金证明材料，根据银行转账汇款单或社保（税务）部门出具的缴纳社会保障金的凭证判定，证明材料应当显示险种和缴纳所属时期。
参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
提供参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺函。
参加本次采购活动的投标人、法定代表人在前3年内不得具有行贿犯罪记录
提供承诺函，格式自拟。
本项目的特定资格要求
具备线缆制造用电子加速器的项目经验，提供合同复印件及验收报告证明材料。
本项目不接受联合体参与投标
提供承诺函，格式自拟。
其他类似效力要求
1. 法定代表人身份证明；
2. 法定代表人授权委托书（法定代表人参与投标的可不提供）；
3. 投标人在投标截止时间前“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未列入失信被执行人名单、列入经营异常名录的查询截图，“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的查询截图。
注：1. 以上提供的所有证件必须是有效证件，复印件必须完整、清晰、真实、有效，同时加盖投标人鲜章；
    2. 以上资料是资格审查时需要提供的资料，如提供不全或不实，投标文件将按无效处理。


[bookmark: _Toc161149022][bookmark: _Toc175526179]第四章 技术、服务及其他要求
一、设备用途及总体要求：	
1、用途：
★该设备主要用于辐照芯线线径范围20mm及以下，成品外径25mm及以下辐照交联产品的绝缘和护套生产。适用导体包括但不限于第一、二、五、六导体。
★辐照厚度最大厚度：3.0mm。辐照材料包括不限于交联聚烯烃、交联氟塑料、橡胶材料等。
2、通用要求
2.1总体
1）供方应具备ISO9000质量认证证书。产品设计理念先进并具有五年以上设计、制造该类设备经验，在行业内具有一定销售业绩。
2）设备设计应充分考虑“系列化、通用化、标准化” 以人为本, 以及使用的可靠性和维修性,操作的简单化、程序化、规范化。
3）供方设备制造应按“质优、高效、低耗、长寿”的原则，采用先进、成熟、可靠、实用的技术和装备，所提供的设备应具有满足技术要求的动态刚度，连续工作稳定和精度保持。
4）设备性能与结构应符合相应的技术、安全防护、环境保护等标准，满足用户产品工艺技术要求。整体布局规范合理，外观整洁，操作安全。
2.2材料、部件及软件
1）选用材料应满足设备运转所需的刚性、抗疲劳、耐腐蚀、耐高温等功能性要求。所有部件必须保证是全新件并在上油漆前应对表面进行清洁、防锈等处理。
2）选用的备品配件应满足通用性及关键部件的先进性。螺栓、螺母等紧固件的选用应规范合理。
3）受压容器应确保压力指示、保险装置、限压安全报警装置及卸荷装置等的安全可靠，并提供压力容器检定合格证等相关文件。
4）供方提供软件备份，提供源程序或软硬件升级服务；设备不得人为设置软件故障，如有此情况，则视为供方放弃一切权利。
2.3工艺布局及外观
1）电、油、气管线路等非移动部分需固定、穿管布局合理规范，各种管道应排列整齐，颜色应按有关标准规定进行区分，并尽量与需方现有生产线风格一致。电路开关、气阀门设计合理、操作安全。设备保修期内应无漏水、油等现象。
2) 设备表面平整、无金属毛边、变形等现象，应光滑无瑕疵，在保修期内无掉漆、镀层脱落、锈蚀等现象。
3）供方应提供设备操作所需专用附件和工具，并设置相应工具箱柜。
2.4环保
1）对噪声、异味、粉尘应有相应的防护装置，确保操作人员的身心健康。设备噪声、排放的废气、废液、废渣等应符合有关环保标准的规定。
2）供方不得采用国家明令禁止的危及需方环保的设计、工艺及材料。如有此类情况而造成相应后果，需方有保留向供方追溯相关责任的权利，并不受合同期限的约束。
2.5安全
1）设备运动、旋转部分、突出部分、高温工作部件应设置安全可靠的防护装置和安全标识，操作方便确保人身安全。设备的往复运动部件及有可能脱落的零部件，应设置限位、防松、防脱落装置。设备各类标识应符合国家通用安全标识规范醒目清晰。
2）不能在地面操作的设备，应设置钢梯和工作平台，并有防滑的踏板和栏杆。
3）供方不得采用国家明令禁止的危及需方安全的设计、工艺及材料。如有此类情况而造成相应后果，需方有保留向供方追溯相关责任的权利，并不受合同期限的约束。
三、设备主要技术参数
	产品型号
技术指标
	（投标厂家填写）

	加速器类型
	高频高压型/变压器型

	加速器结构
	L型半自屏蔽/立式结构/屏蔽楼屏蔽型

	最大束流功率
	100kW

	★电子束能量可调范围
	1.2-2.0MeV

	电子束流强可调范围
	0.5-50 mA

	能量稳定度
	优于±2%

	束流稳定度
	优于±2%

	辐照方向
	2面辐照

	最大设计线速度
	250mm/min

	内置牵引
	（投标厂家填写，需适配线径及厚度加工范围）

	能量上升速率
	Max. 25kV/s

	束流上升速率
	Max. 0.8mA/s

	扫描宽度
	1600mm/1400mm

	扫描不均匀度
	≤±10%

	允许运行真空度
	≤8.0×10-4Pa

	控制系统
	PLC+工业计算机

	绝缘介质
	六氟化硫（SF6）/N2+CO2

	扫描窗冷却
	钛箔风冷/腔体水冷

	工作方式
	长期运行

	设备中心高
	（投标厂家填写）

	装机总容量
	（投标厂家填写）

	设备安装尺寸
	长**米×宽**米×高**米  

	（以上项目为基础指标，投标厂家可根据自身情况添加、缩减或修改）


四、设备的主要组成部件 （供货范围）
	序号
	主要部件名称型号
	产   地
	数 量
	备  注

	1
	钢筒
	
	
	

	2
	冷井
	
	
	

	3
	高频变压器
	
	
	

	4
	倍压系统
	
	
	

	5
	高频电极板
	
	
	

	6
	真空系统
	
	
	

	7
	束流引出系统
	
	
	

	8
	电子光学系统
	
	
	

	9
	高频振荡器
	
	
	

	10
	控制系统
	
	
	

	11
	加速器联锁
	
	
	

	12
	冷却水系统
	
	
	

	13
	气体回收装置
	
	
	

	14
	储气罐
	
	
	

	3
	项目投标厂家可根据自身设备情况填写，如有招标单位自行配置的，需备注说明。除备注招标单位自行配置的部件其他均由投标厂家提供


五、设备各主要部件结构及技术参数
1、供方根据“四、设备的主要组成部件 （供货范围）”描述各组成部件的特点及主要性能参数。
2、电线电缆及接线工作：
2.1机体内部、电控柜内部的接线工作和电线电缆由供方承担,；
2.2机体与机体之间、机体与电控柜之间、电控柜与电控柜之间的铺设工作和电线电缆由需方承担。控制器与电机之间的编码器用线及专用插头；控制柜与触摸屏之间专用通讯线及插头由供方承担；
3、设备表面
   设备表面平整、无金属毛边、掉漆、镀层脱落、变形等现象，应光滑无瑕疵，螺栓、螺母等紧固件的选用应规范合理，面板上的紧固螺栓无凸出部分，油漆表面上的油污易擦洗；所有部件要有防锈处理。
4、设备颜色
按GSB05-1426-2001《漆膜颜色标准样卡》执行，设备主体：PB06淡（酞）蓝，旋转部件：YR04桔黄，电控柜：GY09冰灰。
六、关键部件清单
单台设备
	序号
	主要部件名称型号
	数量
	品牌或材质
	产地厂家
	备  注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	由投标厂家提供


七、设备随机技术资料清单
	序号
	名     称
	数量
	备  注

	1
	加速器操作说明书及维护保养手册
	纸质版3套，电子版1套
	

	2
	合格证/出厂报告
	1套
	

	3
	压力容器证书
	1套
	

	4
	标准外购件相关说明书
	纸质版3套，电子版1套
	

	5
	**（以上项目投标厂家可根据自身情况添加、缩减或修改）
	1套
	


八、易损件清单
	序号
	名称型号
	数量
	更换周期
	产地厂家
	备  注

	1
	由投标厂家提供


九、随机配套工具和备配件清单
	序号
	名称
	数量
	用途
	备注

	1
	由投标厂家提供


十、随机备品
	序号
	名     称
	数量
	规      格
	备  注

	2
	由投标厂家提供


十一、安装调试及培训
1、
1.1、设备现场安装调试期间，供方安装调试人员的食宿和交通等费用自理。
1.2、防护体排臭氧风道（满足当地环评要求），供方提供工艺图纸，买方根据供方提供的图纸委托有资质的设计单位出最终土建图。
1.3、买方提供二级水冷包括水塔、水泵和连接管阀，供方提供规格参数。
1.4、钢筒检修平台，供方提供工艺图纸，买方根据图纸要求制作。
1.5、专业吊装队吊装卸货，搬运到位。
1.6、涉及当地环评及特种设备注册登记，如储气罐、钢筒等压力容器，供方协助。
1.7、厂房的供电（包括常规线缆）、供水、供气，需买方提供。供主电力至供方指定地点，提供常温自来水至供方指定地点，提供压缩空气源（气源要求：≥0.8MPa，清洁、干燥压缩空气）。
1.8、机体内部、电控柜内部的接线工作和电线电缆由供方承担,机体与机体之间、机体与电控柜之间、电控柜与电控柜之间的铺设工作和电线电缆由买方承担。
（以上项目投标厂家可根据自身情况添加、缩减或修改）
2、安装调试：
2.1买方负责设备的安装，并提供相应的安装器具，供方协助买方进行设备安装。
2.2供方负责设备安装指导及设备调试，并负责电气线路接线连接。
2.3供方应在20个工作日内完成设备的安装指导、调试验收工作。
2.4供方应对设备安装质量、设备调试验收达标负责。
2.5供方调试人员在设备安装、调试期间，应遵守买方有关安全、保密等的相关规定，供方应为本单位人员的安全负责。
3、培训
设备调试期间，供方免费对需方进行设备操作、维护保养、维修等培训。
4、安装进场条件
4.1、具备合适道路方便运输、吊装设备至安装地点。
4.2、防护体土建（含预埋水电气管道、安装底座）完成，脚手架已拆除，不再进行土建或装潢作业。行车已安装完成可使用（适用于立式加速器安装）。
4.3、屏蔽防护门安装、臭氧风道入口防护网罩安装、检修平台及楼梯、护栏（设备吊装处可在设备吊装后完成）完成，现场悬挂恰当安全警示标志。
4.4、设备供电配电柜安装完成。
4.5、防护体及周边无杂物，清洁。
4.6、可提供“买方提供”中标示为“必需”工具。
4.7、供方进场前检查后无整改项。
（以上项目投标厂家可根据自身情况添加、缩减或修改）
4.8、工具
	类别
	名称
	规格
	数量
	必需/建议
	备注

	
	
	
	
	
	


十二、设备验收
1、验收标准：
按照双方签订的采购合同及《技术协议书》执行。
验收方法：
2.1设备到达需方后开箱验收（外观及供货数量验收）。
2.2设备运行空载验收及负载验收（设备电气机械性能验收）。
2.3产品调试验收：对三类加工材料的最大规格和最小规格进行生产验收，连续生产时间不低于8小时，检测产品合格才能达到验收条件。
2.4供方对需方人员的培训验收。
验收的确认：安装调试完成并满足验收标准，双方签订《安装调试验收单》。
十三、售后服务要求：
1、供方应及时提供与本设备有关的工程设计、设备监造、检验、土建、安装、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。
2、质保期内（从设备通过验收移交之日算起），供方应免费提供维修服务及维修用零部件。
3、供方应长期确保设备备件的供应，提供终身维护指导和产品升级。
[bookmark: _Toc175526180]4、当设备发生故障时，供方应于12小时内响应，如问题不能通过远程解决，供方应于36小时内到达现场解决。








第五章 评审方法和标准
一、评审方法
本项目采用的评审方法：综合评分法。
综合评分法：评标委员会按照招标文件规定的评分标准进行评分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以报价低的优先；报价也相等的，由招标人自行确定。
二、评审程序
评审原则
（1）评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求，采购项目技术、服务及其他要求，评标方法和标准以及可能涉及签订采购合同的内容等。
（2）评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
（3）严格依据招标文件规定的评审方法、程序和标准评审。不得以投票表决等形式修改招标文件规定的评审方法、程序和标准；招标文件没有规定的评审方法、程序和标准，不得作为评审依据。
（4）对所有投标文件的评审依据和评审尺度保持一致。
资格性评审
开标后，评标委员会依据招标文件规定的资格性审查标准，对投标人的资格进行审查。资格审查表如下：
	序号
	审查项目
	具体要求

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	提供有效的营业执照复印件或扫描件（若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的执业证明文件或营业执照”）

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	1. 提供相关部门颁发的商业信誉证明材料或具有良好的商业信誉的承诺函（投标人在参加采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）的，不能认定为具有良好的商业信誉）；
2. 提供2021-2023年经审计的财务审计报告，成立不足1年的投标人可提供银行资信证明。

	3
	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力
	提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力证明材料或具有履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺函。

	4
	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	1. 提供近1年内任意6个月缴纳税收证明材料，根据税务部门出具的完税凭证或纳税的银行转账汇款单、对账单等判定，证明材料应当显示税种和缴纳所属时期；
提供近1年内任意6个月缴纳社会保障金证明材料，根据银行转账汇款单或社保（税务）部门出具的缴纳社会保障金的凭证判定，证明材料应当显示险种和缴纳所属时期。

	5
	参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺函。

	6
	参加本次采购活动的投标人、法定代表人在前3年内不得具有行贿犯罪记录
	提供承诺函，格式自拟。

	7
	本项目的特定资格要求
	具备线缆电子加速器项目经验，提供合同复印件及验收报告证明材料。

	8
	本项目不接受联合体参与投标
	提供承诺函，格式自拟。

	9
	其他类似效力要求
	1. 法定代表人身份证明。
2. 法定代表人授权委托书。（法定代表人参与投标的可不提供）。
投标人在投标截止时间前“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未列入失信被执行人名单、列入经营异常名录的查询截图，“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的查询截图。

	10
	投标保证金
	根据投标保证金缴纳凭证判定


（1）通过资格性审查的投标供应商进入后续评审，未通过资格性审查的投标供应商不得进入后续评审。
（2）招标人当场向未通过资格性审查的投标人告知审查结果和未通过原因，投标人签字或签章确认。拒绝签字或签章确认的，不影响资格性审查结果，如实记录并存入采购档案。投标人有异议的，应当场解答。
（3）通过资格审查的投标人不足2家，不得进行后续评审。
符合性评审
（1）评审委员会资格性审查结束后，应当依据招标文件规定的符合性审查标准，对资格性审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，确定其是否满足招标文件的实质性要求。
（2）投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：
1）正副本数量齐全、按照招标文件要求密封且完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的。
2）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的。
3）其他不影响采购项目实质性要求的情形。
（3）除采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：
1）投标文件正副本、电子文档数量不足的。
2）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的。
3）投标有效期不符合招标文件的规定。
4）投标报价不符合招标文件报价规定的。
5）商务、技术、服务应答内容没有完全响应招标文件要求的。
6）未按招标文件格式要求填写、密封、签署、盖章的，如：法定代表人授权书未按要求完整签署、盖章，未提供或错误提供相关身份证明文件的。
（4）符合性审查不合格的，不得进入后续评审。当场向未通过符合性审查的投标人告知审查结果和未通过原因，投标人有异议的，评审委员会应当场解答，评审委员会如实在评标报告中记录。
（5）通过符合性审查的投标人不足3家的，本项目废标。
详细评审
评标委员会按照招标文件中明确的评审方法和标准，对资格性和符合性审查合格的投标人提交的投标文件进行详细评审。
评标委员会应当按照招标文件规定的量化因素和分值进行评审，详细记录评分情况，并计算出综合评估得分排序情况，由评标委员会全体成员签字确认。评标委员会成员不得集体商议、沟通，商务、技术评审方面存有歧义的除外。
投标文件的澄清
（1）在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
（2）澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，投标人的澄清、说明或补正应当采用书面形式，并由法定代表人或授权代表签字。未签字的，澄清、说明或补正内容无效。书面澄清材料是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。
（3）评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
出具评标报告
评标委员会根据全体成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告主要内容由评标委员会全体成员逐页签字或签章确认。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由；只签字未写明不同意见或只写明不同意见未说明理由的，视为无意见；不签字的，不影响评标报告的有效性。
[bookmark: _Toc513731178][bookmark: _Toc116374354][bookmark: _Toc496516578][bookmark: _Toc140821244][bookmark: _Toc496522262][bookmark: _Toc496019206][bookmark: _Toc471398527][bookmark: _Toc471394924][bookmark: _Toc471398355][bookmark: _Toc485048795]评标专家应当遵守的工作纪律
（1）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标人统一保管。
（2）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。
（3）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询招标人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。
（4）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。
（5）服从评标现场招标人的现场秩序管理，遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触投标人，不得收受投标人及有关业务单位和个人的财物或好处。 
评分标准
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	分值构成
(总分100分)
	商务部分：20分；技术部分：40分；投标报价：40分；

	2
	评标基准价
计算方法
	评标基准价=所有有效投标报价的平均价。

	
	评分因素
	评分标准
	标准分

	商务部分评分标准
	投标人实力
	根据各投标人资产资本、设计能力、工艺能力、设备能力、品质保障、技术团队、经营绩效等综合实力情况，按照企业实力和抗市场风险能力横向对比，得0-5分
	5

	
	业绩
	在满足资格要求的基础上，每多提供一个业绩得1分，最多得10分。
（合同内容应能体现甲乙双方盖章页、合同签订或生效时间、标的物名称等主要内容）
	10

	
	交货期
	合同交期最短得满分，其余按比例扣分。
	5

	技术部分评分标准
	功能及技术指标
	全部响应招标文件第四章供货要求技术指标的得10分：
非“★”或“*”项为一般参数，存在负偏离的，每项扣2分；
一般参数偏离超过5项的，视为无效投标。
	10

	
	技术方案完整性
	依据招标文件要求，对投标人设计方案、详细配置、技术要求、质量保证、验收和安装等进行横向对比，优秀得5分，较好得3-4分，一般得0-2分
	5

	
	技术方案深度
	根据投标人生产特点，设备配置合理、可行，内容详尽、完整，符合招标技术要求；使用的零部件、材料等材质优、性能高、质量好，生产工艺成熟可靠；系统整体协调，布局合理，外观造型美观，可参观性强；综合横向比较，优秀得11-15分，良好得6-10分，一般得0-5分；
	15

	
	安装施工方案及进度计划
	根据投标人提供的现场安装施工方案及进度计划，对方案的内容完整性、合理可行性、实用性进行综合评价，优秀得5分，较好得3-4分，一般得0-2分
	5

	
	质保及售后服务
	1.售后服务和质量保证方案体系完整、培训组织系统，承诺的售后服务响应时间迅速、服务措施到位,有科学规范的售后服务管理体系的得3分；售后服务方案较科学的得 2分；一般的得1分；其他不得分。
2.质保期大于招标技术要求的，每增加1年得1分，最多得2分；
	5

	投标报价评分标准
	投标报价
	(评标基准价/投标人报价)×40
	40
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[bookmark: _Toc175526181]第六章 投标文件格式

投标文件封面

正/副本

投标文件


项目名称：
投标人名称：
日期： 年 月 日



目录（自拟）
………………………….
……………………
……………………..


评分索引表
	序号
	评分项
	评分要点
	分值
	投标文件对应页码
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：本表作为评标委员会查阅投标文件中与评分要点对应的页码范围。


资格部分
资格部分包括以下内容：
（1）具有独立承担民事责任的能力
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力
（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
（6）参加本次采购活动的投标人、法定代表人在前3年内不得具有行贿犯罪记录
（7）本项目的特定资格要求
（8）本项目不接受联合体参与投标
（9）其他类似效力要求
（10）保证金缴纳凭证
投标人按招标文件第三章要求逐条编制，有格式的按格式要求编写，无格式的投标人自拟格式编写。



法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

四川九洲线缆有限公司 ：
本人________（姓名）身份证号：________年龄：________职务：________系________（公司名称）的法定代表人。
特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人名称：（盖章）
日期：    年  月  日



法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

四川九洲线缆有限责任公司：
本人________（姓名）系_____________________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托________（姓名、职务）为XXX（项目名称）代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改整个投标活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。

特此委托。

投标人名称：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
委托代理人：（签字或盖章）
日期：    年  月  日
附：法定代表人身份证和委托代理人身份证复印件


价格部分
开标一览表
开标一览表
项目报价
	设备名称
	设备型号
	数量
	总价（元）
	备注

	
	
	
	小写：
大写：
	


注：所有报价均用人民币表示，包括但不限于培训、人工、税费、利润等完成本项目所需的一切费用均应包含在报价中。

投标人名称：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：    年  月  日


分项报价明细表
分项报价明细表
项目名称：
	序号
	分项内容
	单价（元）
	数量
	单位
	总价（元）
	税率
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	
	

	合计：人民币    元（大写：    ）


注：所有报价均用人民币表示，包括但不限于培训、人工、税费、利润等完成本项目所需的一切费用均应包含在报价中，上述表格可根据实际情况增减调整。

投标人名称：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：    年  月  日


商务技术部分
投标函
投标函
四川九洲线缆有限责任公司:
1、我方全面研究了“XXXXXX”项目招标文件，决定参加本项目招标采购活动，并对项目进行投标。
2、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向招标人提供所需服务，报价为人民币XX元（大写：XXXX）。
3、我方在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格的企业。
4、我方有健全的组织机构、完善的组织章程和管理制度，有固定的工作场所，有健全的质量管理体系。
5、我方具备专业的技术人员及技术力量。
6、我方具有良好的财务状况和商业信誉，未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。
7、我方本次非联合体形式参与投标。
8、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。
9、我方递交的投标文件有效期为递交投标文件截止时间届满后90天。
10、我方所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标的法律责任。

联系人：          电话：              传真：
地址：            邮政编码：      
投标人名称：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：    年  月  日


投标人基本情况表
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


投标人名称：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：    年  月  日


投标人类似业绩一览表
投标人类似业绩一览表
项目名称：
	年份
	用户名称
	项目名称
	合同金额
	签订时间
	验收时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



注：提供相关证明材料复印件

投标人名称：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：    年  月  日


技术及其他要求响应偏离表
技术及其他要求响应偏离表
项目名称：
	序号
	招标文件要求
	投标文件响应
	偏离情况
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：投标人必须根据招标文件要求据实逐条填写，偏离情况注明无偏离、正偏离或负偏离，并在备注中注明偏离的具体内容。不得虚假响应，虚假响应的，其投标文件无效并按规定追究其相关责任。
投标人名称：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：    年  月  日


技术服务方案
按照招标文件第五章中“评分标准”结合投标人自身实力经验进行编写。
培训方案
按照招标文件第五章中“评分标准”结合投标人自身实力经验进行编写。
售后服务方案
按照招标文件第五章中“评分标准”结合投标人自身实力经验进行编写。



廉洁承诺书
廉洁承诺书
为确保采购活动的规范与廉洁，共同建设风清气正的购销合作关系，自愿作出以下廉洁承诺：
一、参加本项目采购活动均严格遵守国家法律法规和廉洁从业规定，遵循诚信、公平竞争原则，不损害国家、招标人及其他供应商的合法权益。
二、不向招标人、评标委员会行贿或提供其他不正当利益。
（一）不向相关工作人员及亲属馈赠礼品、礼金（包括但不限于现金、有价证券、支付凭证、购物卡及贵重物品等）。
（二）不向相关工作人员及亲属提供宴请、联谊活动、度假、旅游，以及到营业性娱乐场所（包括但不限于营业性的歌厅、舞厅、卡拉ok厅、夜总会、桑拿、按摩和高尔夫球等）消费。
（三）不为相关工作人员及亲属安排工作，以及支付应由其个人自付的各种费用（包括但不限于住宅装修、婚丧嫁娶、旅游、度假、食宿、购物、学费、子女出国留学等）。
（四）不直接、间接唆使或利诱相关工作人员利用其职务便利谋取私利。相关工作人员及亲属提出违纪要求或有其他违纪违法问题的，应及时提醒纠正并向采购单位监督管理部门举报。
三、如违反相关承诺，自愿接受招标人依法依规采取的终止采购活动、认定中标结果无效、撤销合同、追究相关民事／刑事责任等措施。
 
投标人名称：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：    年  月  日






[bookmark: _Hlk166517825]投标人认为需要提交的综合评分证明材料及其他资料。





[bookmark: _Toc175526182]第七章 拟签订的合同文本
九洲线缆电子加速器采购项目
设备采购合同
甲方（需方）： 四川九洲线缆有限责任公司          合同编号：                  
                                                 签订时间：   年   月  日
乙方（供方）：                                   签订地点：四川省绵阳市
根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方充分协商,就签订本合同的有关事项达成一致，以资共同遵照执行。
一、产品名称、商标型号、数量、金额、供货时间及数量：
	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	交货时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本合同下产品的品牌、规格型号、技术参数、产地由双方进行约定，未经甲方事先书面同意乙方不得私自进行变更产品的任何参数内容。

	总计含税金额（元）              
	小写：
	大写

	总计税额（元）
	小写：
	大写：
	税率：

	总计不含税金额（元）
	小写：
	大写


注：上述合同价款已包含乙方履行合同所需的全部成本，包括但不限于人工费、材料费、包装费、设备费、运输费、调试费、配套软件费、培训费用、税费、保险费、许可费以及其他直接或间接与履行相关的费用（含技术服务费用、技术资料费、引进技术专利费、各种检测检验试验费、安装调试费、培训技术人员费等）。
二、质量要求及技术标准，乙方对质量负责的条件和期限
1.质量要求及技术标准按双方签订的合同附件《技术协议》执行，该《技术协议》未明确的按国家相关的GB标准及技术规范执行，合同对产品质量、技术要求有不同约定的，按照最高要求来执行。
2.乙方产品不符合合同要求的,甲方有权拒收、退货、换货等处理方式处理不符合质量要求的产品，同时乙方应承担违约责任并赔偿甲方因此所遭受的损失。
3.质保期 两 年。即使甲方向乙方出具了验收合格报告，乙方仍应对其交付货物的质量在货物的质保期内承担质量保证义务，如国家标准、行业标准、乙方单方承诺的质保期更长，以最长时间为准。
三、交（提）货地点、方式及合同履行地：乙方负责送货至绵阳高新区科技城大道南段89号：四川九洲线缆有限责任公司。 
四、运输方式及到达站港和费用负担：产品的运输及运输费用、上下车人力及机械资费、运输途中人力及机械资费由乙方承担，货到甲方单位交货验收。运输风险及交货甲方验收合格前的其他风险责任均由乙方承担。
五、合理损耗及计算方法：           。
六、包装标准，包装物的供应与回收： 出厂原包装，乙方应当根据货物的特性、状态等要求做好货物的包装，根据相关规定或要求做好产品包装的防潮、防水、防雨、防腐、防震等，并做好包装标识等工作，保证货物在运输、储存过程的外观和性能完好，满足甲方使用要求；产品包装前，乙方负责对产品进行检查清理，不留异物，保证零部件及备品备件齐全并分别包装；包装费用由乙方承担，包装物不回收。包装箱内应有装箱清单，应注明所购产品型号、数量、测试报告、合格证、质保书和保修卡等。
七、验收标准、方法及提出异议期限：按第一、第二条内容进行验收。该验收不能免除乙方的质保责任。若设备的质量性能及功能需第三方专业机构检测的，由乙方委托有资质的机构检测，第三方检测机构出具的检测报告为验收条件之一，费用由乙方承担。若设备需由负责特种设备检验验收的职能部门或机构进行验收，则负责特种设备检验验收的职能部门或机构出具本设备验收合格的书面证明文件(如使用登记证等文件) 为验收条件之一。甲方在验收过程中，如果发现产品的品种、型号、规格、质量、性能、功能等不符合约定，甲方应在发现该问题或第三方检测机构出具检测报告后及时提出异议，乙方承诺在         日内处理。否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
八、随机备品、配件、工具数量及供应方法：按合同约定、产品装箱清单、产品说明书及随产品一起提供的相应备品、配件。参见设备装箱单及产品说明书。
九、结算方式及期限：合同签订甲方支付合同总价30 %作为预付款，款到开始计算交货期，乙方开具13 %全额增值税专用发票；发货前甲方支付30 %货款；货到验收合格后支付30%货款，10%余款待质保期满后支付。
十、如需提出担保，另立合同担保书作为本合同附件：            。
十一、乙方承诺
1.无论如何，乙方不得以妨碍或干扰采购主体正常使用设备为目的采取任何形式的锁机措施、在设备及其配套软件中加装任何形式的的锁机装置(包括但不限于设置限制使用设备的密码、锁机、停机、恶意系统升级、内置锁机程序、内置限时停机程序等)。
2.乙方承诺本合同签订后两年内甲方需增加采购本合同项下同类产品时，乙方按本合同约定和甲方要求补充供应产品，价格参考本合同相关价格/价格不上调。
3.因技术改进需要进行软件升级时甲方承诺免费提供升级服务，使用和维修中出现硬件和软件故障承诺免费提供技术服务等。
4.乙方所提供的设备符合合同约定的技术标准，同时还应保证能达到既定用途。若由于工艺或材料及安装问题而导致设备质量和安装质量方面的任何缺陷，乙方应对此负全部责任，包括安全责任，且不受质保期限的限制。
十二、售后服务
1.质保期内满足甲方购买该货物的目的及该货物能否依据该目的正常使用为基本要求。
2.质保期内，乙方免费提供质保服务，乙方需在接到甲方质保服务需求通知后24小时内给予回应，48小时日内履行质保义务。
3.质保期外，乙方需在接到甲方服务需求通知后24小时内给予回应，48小时日内进行维护保养排查故障，乙方按成本价收取维保费用。
十三、违约责任
1.乙方未在合同约定期限内交货，每延期一天应承担合同总金额 10 %作为延期交货违约金，延期超过  30 天甲方有权通知乙方解除合同，甲方因延期交货选择解除合同的，乙方应按照合同总金额 30  %支付违约金，并另行赔偿甲方因此所产生的损失。
2.甲方无正当理由延期付款的，应按未付款部分金额的 1 %∕天向乙方支付违约金。但违约金总额不超过合同总金额的30%。
3.乙方未经甲方同意，不得对第三方透露甲方的任何资料，除甲方已经公开的信息，若违反本协议的保密义务，甲方有权追究其法律责任、并保留索取损失的权利。
4.乙方的产品经检验存在不合格的情况，或者出现质量问题，或者为假冒，或者不符合合同约定标准的，甲方有权直接解除采购合同，乙方限期自行取回产品，乙方应退回已收取的全部货款，同时乙方应承担总货款10%的违约金并赔偿给甲方造成的经济损失；若甲方不解除合同的，甲方有权要求乙方进行维修，无法维修的或者维修超过2次仍无法满足要求的，乙方应当免费进行更换，甲方还有权要求乙方承担总货款10%的违约金并赔偿由此给甲方造成的损失。
5.在质保期内，乙方在收到甲方通知的合理期限内未能提供三包服务的，甲方有权委托第三方进行维修，维修费用由乙方承担并按照第三方费用的   %向甲方承担违约金，甲方可直接从乙方的质保金中扣除，若质保金不足扣减的，甲方有权向乙方索赔。 
6.因乙方违约，甲方因主张权利所产生的费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公证费、律师费、差旅费、调查取证费以及来自行政部门的罚款等，均由乙方承担。
十二、其他：乙方必须保证对所提供的产品无抵押或知识产权等争议，因权属发生的争议，由乙方承担一切责任。甲方有证据证明第三方可能对产品主张权利的，甲方有权中止支付相应货款，直至产品恢复到正常可交易状态或者甲方书面同意乙方可以另行提供其他相同产品替换。                                  
十三、争议解决：本合同发生争议时双方协商解决,协商不能形成一致意见时,双方均应向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
十四、合同的变更及效力：合同所有未尽事宜双方友好协商解决或签署补充协议。在执行过程中签署的补充协议与本合同具有同等法律效力。                                                        
十五、合同的生效及期限：本合同书一式六份，双方各执三份，自双方法定代表人或委托代理人签字并盖章之日起生效。双方签订的技术协议与本合同具有同等法律效力。
	乙   方
单位名称（章）：
单位地址：
法定代表人：
委托代理人：
电    话：
传    真：
开户银行：
帐    号：         
	甲   方
单位名称（章）：四川九洲线缆有限责任公司
单位地址：四川省绵阳市科技城大道南段89号
法定代表人：冯雪峰
委托代理人：
电    话：0816-254013
传    真：
开户银行：中国建设银行绵阳剑南路支行
帐   号：51001658638050007602



